폭염 장기화에 따른 축산분야

단계별 예상피해 및 대책

2018. 7. 27.

	농촌진흥청 재해대응과

	목 차

Ⅰ. 기상경과 및 전망	1

Ⅱ. 생육상황 및 추진대책	2

Ⅲ. 축산분야 예상되는 피해 및 경감대책	4

Ⅳ. 폭염시 농업인 행동요령	14

Ⅰ

기상경과 및 전망

최근 기상 상황 및 전망
◇ 기상상황(6. 28. ～ 7. 25.) : 평년대비 고온, 강수량 적고, 일조량 증가 ❍ 평년대비 : 기온(25.8℃) 1.9℃↑, 강수량(232.7㎜) 44.0㎜↓(84.1%) ❍ 폭염일수(33℃이상, 7.11.∼7.23.) : 8.2일(‘17년 : 4.2일, ’16년 : 1.0일) ◇ 1개월 기상전망(7.30.∼8.26.) * 기온(24.8~26.1℃), 강수량(27.7~65.1mm) ❍ (기 온) 대체로 평년과 비슷하거나 높겠음 ❍ (강수량) 대체로 평년과 비슷하거나 적겠으나 국지적으로 강한비 * 7.30.∼8.6.(10일간) 최저 24∼27℃ / 최고기온 32∼36℃

토양 유효수분에 따른 전국 밭가뭄 현황 (7월 23일 현재)

❍ 전국 100% 정상

❍ 기상예보에 따른 밭 가뭄 전망  * 무 강우시

- 7월 30일 전국 79개 시군 '주의'로 전망(경상, 전라, 제주 등)

79개 시군(무강우시)에서 가뭄‘주의’단계로 예상, 주기적 모니터링 필요

7. 23일 기준(정상)	7. 30일(20mm/주 강우시)	7. 30일(무강우시)

저수율 현황(7. 23일 현재) : 76.3% (평년 74.2) * 최고 89.9(강원), 최저 64.5(전남)

Ⅱ

생육상황 및 추진대책

1	피해 증상 및 경감대책(요약)

□ 주요현황

○ (예상피해) 폭염 지속 시 작물 생산량 감소 및 가축 폐사 등 예상

- (축산) 젖소․돼지(27℃), 한육우․닭(30℃) 이상시 발육 및 번식장애·질병발생·폐사 발생

○ (추진상황) 폭염대책 상황실 설치·운영(7. 20.∼상황종료시)

* 언론홍보(KBS 등 7.17∼24), 리플릿(2종 4만부), 문자발송(9회 326천건) 등

* 농업인 온열질환 예방 홍보 : 홈페이지 및 눈 홍보(7.18∼)

□ 축산분야 피해 경감대책

○ (축산) 축사 송풍·지붕 물 뿌리기 등 가축피해 저감 기술 확산

* 육계사용 냉음용수 급수시스템(‘14∼’16개발)으로 닭 폐사율 84% 감소 효과

○ (농업인) 여름철 농업인 안전재해 예방관리 정보 등 건강관리 지원

- 농작업자 폭염 행동요령(리플렛 10,000부, 홈페이지, SNS 등) 확산

2	금후계획

적용 가능한 기술적 대책 중심 현장기술지원 강화

❍ 작목별 전문가 현장기술지원, 지역담당관 파견(156시군, 191명) 현장애로기술 헤결 및 피해 기술지원 대책 강구

* 고온기 가축관리(6. 12∼9. 30, 5개반 76명(, 강원 고랭지 무·배추(3개반 8명, 7.17∼), 과수(～8.10.  6개품목 16지역), 인삼(～8.31. 30시군), 식량작물(7.26∼, 5개반)

❍ 병해충 정밀예찰 및 단계별 방제대책 추진으로 피해 경감 조치

단계별 농작물관리 및 농업인 행동요령 등 홍보 추진

❍ (가축) 축사 송풍·지붕 물 뿌리기 등 가축피해 저감 기술확산

❍ (농업인) 여름철 고온기 및 폭염 대응 농업인 안전수칙 지속 홍보

- 마을방송, 농업인대학, 시범사업 추진시 교육․홍보 및 피드백

❍ (확산·전파) 대변인실 연계 언론 홍보  * 보도자료, 스팟뉴스, 인터뷰 등

농식품부 등에 정책 자료 제공(파급효과 우수 연구개발 결과)

❍ (정책제안) 시범사업(폭염관련 신기술 시범 등) 효과 분석, 정책사업 연계

❍ (사업연계) 농식품부 시설현대화 사업에 포함 확대 보급(미세살수장치 등)

참고		폭염 장기화에 따른 피해 예상 및 경감 대책

구분	단계별 피해 증상	경감 대책
축산	◯ 축종별 피해시작 온도(27～30℃)이상 지속시 가축별 피해증상 - 소(젖소) : 사료섭취·생산성 감소로 인한 생산성 저하, 번식장애, 산유량 감소, 열사병 발생 - 돼지 : 번식능력, 면역력 감소 및 사료섭취량 감소로 생산성 저하 - 닭 : 성장지연, 산란수·증체량 감소 및 심할 경우 폐사	◯ 축사(계사) 내 온도 저감·환기, 무기물 급여를 통한 영양관리 필요 - 소(젖소) : 축사내 환기, 무기물 급여 및 그늘막, 축사 지붕 물 분사 및 축사 내 안개분무 등 - 돼지 : 적정사육밀도 유지, 터널식 환기 및 돈사시설 단열재 설치 등 - 닭 : 차양시설 설치, 계사 환기, 단열 및 쿨링패드 이용 및 지붕 물 분사

Ⅲ

축산분야 예상되는 피해 및 경감대책

1. 가축 생육적온 및 폭염 영향

생육적온

구 분	한육우	젖소	돼지	닭
알맞은 온도(℃)	10～20	5～20	15～25	16～24
고온피해 시작온도(℃)	30	27	27	30

폭염(고온)이 가축 생육에 미치는 영향

❍ 적온보다 높을 때 : 사료섭취량 감소로 인한 발육 저하

❍ 고온 한계온도보다 높을 때 : 발육 및 번식장애, 질병발생, 폐사 등

2. 폭염 기간별 문제점 및 대책

소

【1단계(7.11~7.31)】

예상되는 문제점

❍ (한우) 스트레스 호르몬 증가, 번식장애, 사료섭취량 감소, 증체 저하, 호흡수 증가

❍ (젖소) 산유량 감소(10% 정도), 사료섭취량 감소, 우유 품질 저하

피해 경감대책

❍ 차광막 등을 이용 가축이 직사광선을 피할 수 있는 장소 마련

❍ 환기팬 또는 송풍팬을 이용하여 가축의 체감온도를 낮추어 줌

❍ 사료는 아침, 저녁 시원할 때 급여

【여름철 젖소의 차광막 설치효과】

구 분	노천운동장	차광막설치운동장	단열지붕 우사
사료섭취량(kg/일/두)	14.4	15.9	17.2
산유량(kg/일/두)	16.3	18.7	19.4

【2단계(8.1~8.10)】

예상되는 문제점

❍ (한우) 사료섭취량 감소로 생산성 저하, 호흡수 증가, 체온 상승

❍ (젖소) 산유량 감소(15%), 발육 및 번식장애, 헐떡거림

피해 경감대책

❍ 안개분무, 스프링클러 및 샤워시설 이용 가축의 체표면 온도 저하

❍ 축사 지붕위로 물을 분사하여 복사열 감소시킴

❍ 16～17℃ 냉수를 공급하여 체온을 저하시킴

❍ 환기팬 또는 송풍팬 풍속을 2.5m/s 높게 유지

❍ 양질 조사료를 급여하고 조사료와 배합사료 비율을 3:7로 조정

❍ 사료급여 횟수를 4～6회로 늘리고, 새벽 및 야간에 60% 급여

【축사 지붕위로 물을 분사하여 축사내부 온도 낮추기】

	방법 및 효과
◇ 슬레이트나 강판 등 단열효과가 떨어지는 지붕재를 사용한 축사의 경우 무더운 한낮에 지붕에 물을 뿌려줌으로써 축사내부 온도를 낮춤 - 지붕 전체가 젖을 수 있도록 물을 뿌려주어야 하며 지붕에 물기가 마를 때 마다 간헐적으로 뿌려주는 것이 효율적임			<축사 지붕 위 물 분사>

【3단계(8.11~8.20)】

예상되는 문제점

❍ (한우) 수정이 잘 되지 않고 교배 후 배 사망이 나타남, 열사병 발생

❍ (젖소) 산유량 감소(20%이상), 열사병 발생, 고능력우 폐사

피해 경감대책

❍ 축사지붕 스프링클러, 축사내 안개분무, 송풍기 등 동시 가동

❍ 11～15℃이하 냉수를 공급하여 체온을 저하시킴

❍ 일사병과 열사병이 걸린 개체는 해열제를 주사하고 물을 뿌려줌

❍ 비타민과 미량 광물질 등을 급여하여 부족한 영양분 보충

돼지

【1단계(7.11~7.31)】

예상되는 문제점

❍ (어미돼지) 번식능력 저하와 유생산 감소로 인한 이유자돈 체중 감소

❍ (비육돼지) 사료섭취량 감소로 사료효율이 떨어짐

피해 경감대책

❍ 환기팬 또는 송풍팬을 이용하여 가축의 체감온도는 낮추어 줌

❍ 사료는 아침, 저녁 시원할 때 급여

【2단계(8.1~8.10)】

예상되는 문제점

❍ (어미돼지) 발정이 지연 및 수태율과 분만율이 떨어져 산자수 감소

❍ (비육돼지) 사료섭취량이 최대 30%까지 떨어져 증체 저하

피해 경감대책

❍ 축사 지붕위로 물을 분사하여 복사열 감소시킴

❍ 사료급여 횟수를 2회 → 3～4회로 조정

❍ 냉수를 공급하고 목과 어깨에 점적관수를 실시하여 체온 저하

❍ 환기팬 또는 송풍팬 풍속을 10m/s 높게 유지

【여름철 가축에게 냉수 공급 효과】

	방법 및 효과
◇ 가장 빠른 시간에 체온을 떨어뜨릴 수 있는 방법 중 하나로 가축이 심각하게 헐떡이거나 더위로 쓰러졌을 때 효과적임 - 냉수의 온도는 약 10∼15℃가 가장 효과적이며, 냉수가 없을 경우 지하수(약 16～17℃)를 바로 급여하는 것도 효과적임 ◇ 모돈, 젖소는 사료섭취량 증가, 산유량 증가하며, 육우는 체중 증가

【3단계(8.11~8.20)】

예상되는 문제점

❍ (어미돼지) 번식장애로 수정이 되지 않고 자돈 폐사율 증가

❍ (비육돼지) 도체중 감소 및 도체품질 저하, 폐사율 증가

피해 경감대책

❍ 축사지붕 스프링클러, 축사내 안개분무, 송풍기 등 동시 가동

❍ 사료급여 횟수를 3～4회→5～6회로 조정

❍ 냉수를 공급하고 목과 어깨에 점적관수를 실시하여 체온 저하

❍ 일사병과 열사병이 걸린 개체는 해열제를 주사하고 물을 뿌려줌

❍ 비타민과 미량 광물질 등을 급여하여 부족한 영양분 보충

【점적관수(drop cooling)를 이용하여 체감온도를 낮춤】

	방법 및 효과
◇ 페트병 뚜껑에 구멍을 뚫어 목덜미에 물방울이 떨어지도록 하는 방법이며, 체감온도를 떨어뜨리는데 도움이 됨 - 장시간 사용할 경우 가축의 피부가 짓무를 수 있으며, 떨어지는 물의 양이 지나치게 많을 경우 바닥이 질척일 수 있기 때문에 유의해야 함

닭

【1단계(7.11~7.31)】

예상되는 문제점

❍ 고온 스트레스로 사료섭취량 감소에 따른 산란수 감소 및 증체량 저하가 나타남

피해 경감대책

❍ 환기팬 또는 송풍팬을 이용하여 가축의 체감온도를 낮추어 줌

❍ 사료는 아침, 저녁 시원할 때 급여

❍ 석양에 직사광선이 들어오지 않도록 차광망 설치

【환기팬 또는 송풍팬 설치효과】

	방법 및 효과
◇ 계사에는 환기팬을 설치하여 온도가 높은 낮시간에 최대환기를 실시하여 축사내 시원한 공기를 제공하거나 더운 공기를 제거함 - 풍속이 초속 0.25m인 경우 체감온도는 0.5℃밖에 낮출 수 없지만 풍속이 초속 2.53m일 경우 체감온도를 5.6℃까지 낮출 수 있음. ◇ 축사 내 환기팬 또는 송풍팬의 설치는 풍속을 증가시켜 가축의 체감온도를 낮출 수 있을 뿐 아니라 젖소의 경우 산유량도 증가시킴

【2단계(8.1~8.10)】

예상되는 문제점

❍ 사료섭취량 감소, 음수량 증가로 영양소 불균형 초래

❍ 난중 및 난각두께 감소, 난각 강도 저하

피해 경감대책

❍ 축사 지붕위로 물을 분사하여 복사열 감소시킴

❍ 사료섭취량 감소에 따른 고에너지, 고단백질 사료 급여

❍ 환기팬 또는 송풍팬 풍속을 2.5m/s 높게 유지

【3단계(8.11~8.20)】

예상되는 문제점

❍ 연변 또는 설사로 면역력 저하, 악취와 파리 등 유해해충 증가

❍ 면역력 저하로 증체량 저하 및 폐사 발생

피해 경감대책

❍ 축사지붕 스프링클러, 터널식 송풍기, 쿨링패드 등 동시 가동

❍ 급수탱크에 단열재를 처리하고 냉수를 공급하여 체온 저하

❍ 폐사된 가축은 조기에 처리하여 질병전파 예방

❍ 비타민과 미량 광물질 등을 급여하여 부족한 영양분 보충

【“육계사용 냉음용수 급수시스템” 히트펌프 이용 냉수 자동공급】

○ 개발된 냉음용수 공급 기술 : 관행(평균 수온 24℃)에 비해 9℃ 낮은 15℃ 정도의 음용수를 상시 공급

○ 무더운 여름철 냉음용수를 닭에게 공급한 결과 : 4주령에서 육계의 마리당 중량이 평균 103g(중량 392 → 495g/마리) 증가. 또한 닭의 폐사율을 84% 줄일 수 있는 효과

<기타>

❍ 정전대비 비상발전기 비치 및 정기적인 축사 내외부 소독

❍ 송풍기 등 가동으로 전기소모량이 많으므로 전기 안전점검을 통한 축사 화재예방

참고 1		축사관리 핵심기술

창문 개방

❍ 축사의 창문이나 윈치커튼을 최대한 개방하여 축사내부의 열을 방출할 수 있도록 함

	방법 및 효과
◇ 통풍이 잘 되면 축사내부의 열을 배출할 수 있을 뿐만 아니라, 습기를 제거하여 체감온도를 낮춰 줌 - 상대습도가 10% 떨어지면 가축의 체감온도가 약 1℃ 떨어짐

그늘 제공

❍ 차광막 등을 이용하여 가축이 직사광선을 피할 수 있는 그늘을 만들어 줌

<축사지붕 및 축사 내 차광막 설치>

	방법 및 효과
◇ 가축이 활동하는 공간 중 직사광선이 비춰지는 곳에 차광막 등을 이용하여 그늘을 만들어 줌 - 직사광선을 차단함으로써 가축의 열 스트레스를 줄여줌

※ 단열재를 사용한 우사에서 사육되는 젖소의 사료섭취량과 산유량이 가장  높았으며, 차광막을 설치한 운동장에서 사육되는 젖소가 노천 운동장에서 사육되는 젖소에 비하여 사료섭취량과 산유량이 높게 나타남(표 1).

<표 1> 여름철 젖소의 차광막 설치효과

구 분	노천운동장	차광막설치운동장	단열지붕 우사
사료섭취량(kg/일/두)	14.4	15.9	17.2
산유량(kg/일/두)	16.3	18.7	19.4

지붕 열기 제거

❍ 축사 지붕위로 물을 분사하여 복사열을 감소시킴으로써 축사   내부온도를 일정부분 낮출 수 있음

<축사 지붕 위 물 분사>

	방법 및 효과
◇ 슬레이트나 강판 등 단열효과가 떨어지는 지붕재를 사용한 축사의 경우 무더운 한낮에 지붕에 물을 뿌려줌으로써 축사내부 온도를 낮춤 - 지붕 전체가 젖을 수 있도록 물을 뿌려주어야 하며 지붕에 물기가 마를 때 마다 간헐적으로 뿌려주는 것이 효율적임

가축의 열 스트레스 감소

❍ 안개분무, 스프링클러 및 샤워시설을 이용하여 가축의 체표면  온도를 낮춤

<축사내부 안개분무>	<축사내부 스프링클러>

	방법 및 효과
◇ 안개분무, 스프링클러 등을 이용하여 가축에게 물을 뿌려주는 경우 축사내부의 습도가 높아져 효과가 반감될 수 있음 - 가축에게 개구호흡(입을 벌림)이나 열성다호흡(헐떡임)이 발생할 경우 일시적인 체온 저감을 위해 사용하는 것이 효율적임

※ 축사내부 안개분무,  스프링클러 및 샤워시설 등 가축의 체표면에 물을 뿌려 체감온도를 저하시키는 방법은 축사내부의 습도를 증가시키기 때문에 정상적인 상황에서는 송풍팬이나 환기팬을 함께 작동하여야 함

❍ 점적관수(drop cooling)를 이용하여 체감온도를 낮춤

<페트병을 활용한 점적관수>

	방법 및 효과
◇ 페트병 뚜껑에 구멍을 뚫어 목덜미에 물방울이 떨어지도록 하는 방법이며, 체감온도를 떨어뜨리는데 도움이 됨 - 장시간 사용할 경우 가축의 피부가 짓무를 수 있으며, 떨어지는 물의 양이 지나치게 많을 경우 바닥이 질척일 수 있기 때문에 유의해야 함

냉수 공급

❍ 가축이 더위로 인하여 순간적으로 체온이 상승하거나 호흡이   가빠지는 위급한 상황에 처했을 때 차가운 물을 급여함으로써 체온을 저하시킴

	방법 및 효과
◇ 가장 빠른 시간에 체온을 떨어뜨릴 수 있는 방법 중 하나로 가축이 심각하게 헐떡이거나 더위로 쓰러졌을 때 효과적임 - 냉수의 온도는 약 10～15℃가 가장 효과적이며, 냉수가 없을 경우 지하수(약 16～17℃)를 바로 급여하는 것도 효과적임

※ 여름철 가축에게 냉수를 공급하는 것은 열 스트레스를 감소시키는데 효과가 있을 뿐만 아니라 사료섭취량의 감소를 예방하는데 효과적이다. 모돈의 경우, 냉수를 공급하였을 때 사료섭취량이 증가하고 산유량이 증가하였음(표 2).. 젖소에서도 냉수를 공급할 때 사료섭취량과 산유량이 증가하였으며, 육우에서는 냉수를 공급하였을 때 체중이 증가하였다고 보고된 바가 있음.

<표 2> 음수온도가 모돈에게 미치는 영향

구 분	음수온도 (℃)
	22	15	10
사료섭취량 (kg/d)	3.82	5.36	5.29
산유량 (kg/d)	5.83	7.12	6.90
호흡수 (회/분)	114	99	80

환기팬 또는 송풍팬 설치

❍ 축사 내 바람을 일으켜 풍속을 높여 줌으로서 가축의 체감온도를 낮출 수 있는 가장 좋은 방법임

	방법 및 효과
◇ 우사에는 지붕에 송풍기를 설치하고 돈사와 계사에는 환기팬을 설치하여 온도가 높은 낮시간에 최대환기를 실시하여 축사내 시원한 공기를 제공하거나 더운 공기를 제거함 - 풍속이 초속 0.25m인 경우 체감온도는 0.5℃밖에 낮출 수 없지만 풍속이 초속 2.53m일 경우 체감온도를 5.6℃까지 낮출 수 있음.

<우사 송풍팬 설치>	<계사 환기팬 설치>

※ 축사 내 환기팬 또는 송풍팬의 설치는 풍속을 증가시켜 가축의 체감온도를 낮출 수 있을 뿐 아니라 젖소의 경우 산유량도 증가시킴(표 3)

<표 3> 송풍기가 축사내 온도, 젖소의 생리적 변화 및 생산성에 미치는 효과

구 분	송풍기 미설치	송풍기 설치
축사내 온도(℃) 사료섭취량(DM, kg/일/두) 호 흡 수(회/분) 혈액내 코티졸농도(㎍/㎗) 산유량(kg/일/두)	27.8 18.1 99.7 0.27763 20.47	26.9 19.0 85.9 0.01541 23.56

쿨링패드(cooling pad) 설치

❍ 터널환기식 무창계사의 냉각효율을 높이기 위하여 입기구에 쿨링패드를 설치하여 계사내 입기공기의 온도를 낮춤

	방법 및 효과
◇ 계사내 상대습도가 80% 이상이 되어 닭들이 헐떡거리기 시작하면 간헐적으로 가동하며, 최대 효과를 얻기 위해서 두께뿐만 아니라 적당한 면적의 쿨링패드를 설치하여 음압을 0.1인치로 유지하는 것이 중요. - 입기구의 경우 5.6℃, 배기구의 경우 3.2℃의 온도 강하 효과가 있으나 많은 물이 필요하므로 지하수를 충분히 확보하여야 함

<무창계사 쿨링패드 설치>

※ 무창계사에서 쿨링패드 설치에 의한 계사내부 온도는 외부온도가 33℃일  경우 입기온도는 27.4℃이고 배기구의 온도는 29.8℃로 감소하지만 습도는 다소 높아짐(표 4).

<표 4> 산란계 무창계사의 쿨링패드 가동효과(1995, 축산연)

구 분	외부	계사내부
		입기구	계사중앙	배기구
온도(℃)	33.0	27.4	27.8	29.8
	차이	-5.6	-5.2	-3.2
습도(%)	50.2	64.7	66.9	65.0
	차이	+14.5	+16.7	+14.8

Ⅳ

폭염시 농업인 행동 요령

1	폭염 대비 준비사항

폭염이란

❍ 더위가 심한 것을 말하며(여름철 불볕더위를 말하며 통상 33℃ 이상의 고온을 말함), 인체에 심각한 악영향을 미칠 수 있기 때문에 폭염에 대한 특보를 내리고 있음

※ 기상청 폭염특보 발령기준

[폭염주의보] 최고기온이 33℃ 이상인 상태가 2일 이상 지속될 것으로 예상될 때

[폭염  경보] 최고기온이 35℃ 이상인 상태가 2일 이상 지속될 것으로 예상될 때

사전 준비사항

❍ 집 및 작업장에서 가까운 병원의 연락처를 확인하고 본인과 가족의 열사병 등 증상을 체크

❍ 냉방기기 사용시 실내․외 온도차를 5℃내외로 유지하여 냉방병 예방(건강 실내 냉방온도 26~28℃ 적당)

❍ 창문에 커튼이나 천 등을 이용하여 집 및 작업장으로 들어오는 직사광선 최대한 차단

가정에서의 준비사항

❍ 야외 활동을 자제(부득이 외출할 경우, 창이 넓은 모자 착용, 가벼운 옷차림, 물병 휴대 등)

❍ 충분한 수분섭취(카페인이 들어간 음료, 주류 등은 금물)

❍ 냉방이 되지 않는 실내의 경우 햇볕이 실내에 들어오지 않도록 하고 맞바람 환기

❍ 현기증, 메스꺼움, 두통, 근육경련 등 열사병 초기증세가 보일 경우 시원한 장소에서 충분한 휴식 및 시원한 음료 섭취

❍ 넉넉하고 가벼운 옷을 입거나 썬크림 등 자외선 차단제를 발라 피부 보호

농작업장에서의 준비사항

❍ 실내 작업장의 경우 자연환기가 될 수 있도록 창문 및 출입문 개방

❍ 농작업 장비는 수시로 점검하여 과열 방지

❍ 발한작용을 저해하는 작업복의 착용 주의

2	폭염 시 행동요령

☞ ‘폭염’ 농사보다 사람이 먼저!

❍ 가장 더운 낮시간대(12 ~ 17시) 반드시 작업 중단

* 온열질환 40%는 논밭, 작업장 등 실외에서 12～17시 사이에 발생

❍ 고령농업인 및 만성질환자(고혈압, 심장병, 뇌졸중 등)는 폭염 시 절대 작업 금지

폭염 시 안전관리

[농작업을 해야 할 경우]

❍ 아이스팩, 모자, 그늘막 등을 활용하여 작업자 보호

❍ 나홀로 작업은 최대한 피하고, 함께 일하기

❍ 작업자는 휴식시간을 짧게 자주 가지기(시간당 10~15분)

❍ 시원한 물을 평소보다 자주 많이 마시기(술이나 카페인이 있는 음료는 금물)

* 신장질환을 동반한 고령농업인은 의사와 상담 후 물 섭취

❍ 기온이 최고에 달하는 낮시간대(12 ~ 17시) 작업 중지

[하우스․축사․시설물에서]

❍ 창문을 개방하고 선풍기나 팬을 이용하여 지속적으로 환기

❍ 천장에 물 분무장치를 설치하여 복사열을 방지

❍ 비닐하우스에는 차광시설, 수막시설 등을 설치

[일상생활에서]

❍ 자동차 등 밀폐된 공간에 노약자나 어린이를 홀로 남겨두지 않기

❍ 고령자, 신체허약자, 환자 등을 남겨두고 외출할 때에는 이웃 등에 보호 요청

❍ 고령자는 시원한 마을회관 등에 모여서 폭염을 피하기

* 가까운 주민센터, 복지관, 경로당, 무더위 쉼터(주민센터, 시․군청에서 정보 제공) 활용

폭염환자 발생 시 응급처치

❍ 의식이 있는지 확인하고, 없는 경우 119에 즉시 연락

❍ 시원한 곳으로 이동 후에 옷을 벗겨줌

❍ 의식이 있으면 시원한 물이나 스포츠 음료를 마시게 함

❍ 목, 겨드랑이에 생수병을 대거나 선풍기 등으로 체온을 식혀줌

3	고온에 의한 건강장해 및 대처요령

열사병

❍ 체온조절 장해, 고온다습한 환경에 갑자기 노출되었을 때 발생

❍ 현기증, 오심, 구토, 피부건조, 허탈, 혼수상태, 헛소리, 체온 40℃ 이상 상승 등의 증상이 나타남

❍ 응급조치 : 환자의 옷을 시원한 물로 흠뻑 적시거나 선풍기 등으로 시원하게 해줌, 의식에 이상 있으면 즉시 병원 응급실로 후송

열탈진

❍ 고온작업 시 체내수분 및 염분손실, 고온작업을 떠나 2~3일 쉬고 다시 돌아올 때 발생

❍ 피로감, 현기증, 식욕감퇴, 구토, 근육경련, 체온 38℃ 이상 상승 등의 증상이 나타남

❍ 응급조치 : 서늘한 장소로 옮겨 안정, 0.1% 식염수 공급, 가능한 빨리 진료 조치

열경련

❍ 과도한 염분 손실, 식염수 보충 없이 물만 많이 마실 때 발생

❍ 근육경련(사지근, 복근 등)이 30초 또는 2~3분 동안 지속

❍ 응급조치 : 0.1% 식염수를 먹이고, 경련 발생 시 근육 마사지를 실시함

열피로

❍ 고열환경에 노출로 인한 혈관장해(저혈압, 뇌 산소부족) 발생

❍ 두통, 현기증, 급성 신체적 피로감, 실신 등의 증상을 나타냄

❍ 응급조치 : 서늘한 장소로 옮긴 후 적절한 휴식, 물, 염분 섭취

열발진

❍ 땀을 많이 흘려 땀샘의 개구부가 막혀서 발생(땀샘의 염증)

❍ 홍반성 피부, 붉은 구진, 수포, 홍륜 등의 증상이 나타남

❍ 응급조치 : 시원한 실내에서 안정, 피부를 청결하게 유지

화상

❍ 고온, 불, 방사선, 부식성 화학물질 등의 노출로 피부세포가 파괴되거나 괴사가 발생하며, 1도~4도 화상으로 구분함

❍ 통증, 홍반, 부종, 수포, 회백색 피부 등의 증상을 나타냄

❍ 응급조치 : 즉시 손상 부위를 찬물로 씻어 냉각, 젖은 거즈나 깨끗한 수건으로 감싸서 2차 감염 예방

고온작업 건강관리 요령

❍ 어지러움, 힘이 없음, 땀 흘림, 두통, 근육경련, 구역, 구토, 홍조, 체온상승, 고열, 의식이 흐려짐, 발작, 실신 등 초기증상에 주의

❍ 안전한 장소에서 건강하게 ☞ 물, 휴식, 그늘

- 고열장해 예방교육 및 응급상황 대처요령 숙지

- 목이 마르지 않더라도 물 마시기(매 15분 간격으로)

- 시원한 그늘에서 휴식을 취하기(휴식시간은 장시간보다는 짧게 자주)

- 주변 동료의 건강상태 확인

- 모자를 착용하고 밝은 색옷을 입기

❍ 고열장해 증상 발생 시 응급조치 요령

- 119신고 및 주변사람에게 연락, 구급차를 기다리는 동안 응급처치

☞ 도움 요청 시 환자의 증상 및 위치를 상세하게 알려주기

- 그늘로 옮긴 후 체온을 식힘 : 옷을 느슨하게, 부채질, 시원한 물 적셔주기

- 토하지 않을 정도로 조금씩 물 제공

고온기 농약살포 및 하우스 작업 등은 고온에 의한 안전사고(열사병 등)의 우려가 있으므로 아침, 저녁 시원한 시간에 작업을 실시함

4	자외선 차단 건강관리 요령

자외선의 영향

❍ 자외선의 긍정적 영향 : 살균작용, 항구루병 작용

❍ 자외선에의 과도한 노출에 의한 부정적 영향 : 피부 그을림, 홍반, 일광화상, 피부노화, 백내장, 피부암 등

* 급성영향(햇빛화상과 같은 홍반, 색소침착, 눈의 영향), 만성영향(광노화, 피부암)

❍ 농작업자는 일광에 장시간 노출되기 쉬우므로 자외선 차단 필요

자외선 차단관리 지침

❍ 오전 10시 ~ 오후 3시 사이에는 자외선 조사량이 최대가 되므로, 일광 노출 차단

❍ 챙이 넓은 모자, 긴 팔 셔츠(촘촘하게 짠 헐렁한 옷), 긴 바지, 선글라스 등을 착용하여 직사광선 노출 차단

❍ 자외선 차단제(일광차단지수 15이상)를 바르되, 옷에 가려지지 않는 모든 피부 면에 바르고, 효과를 보려면 2시간마다 덧발라야 하며, 피부에 흡착되는 시간을 고려하여 햇볕에 노출되기 최소 30분전에 바름

❍ 흐린 날씨에도 화상을 입을 수 있고, 유리창으로도 일부 자외선이 통과되며, 햇빛은 30cm 정도 두께의 물도 통과한다는 점에 유의

❍ 해당 지역에 내려진 그날의 자외선 지수를 확인하여, 지수가 높은 날은 외출을 삼가거나 보호를 강화함

자외선 차단 보호장비

❍ 선글라스 : 자외선의 99~100% 보호가능, UV마크 확인(렌즈색과 차단효과 무관)

❍ 모자 : 넓은 챙을 가진 모자는 태양에 과다 노출되기 쉬운 부분인 눈, 귀, 얼굴, 목 뒷부분 보호 가능(피복율, 통풍, 쾌적한 부분 고려)

❍ 옷 : 촘촘하게 짠 헐렁한 긴 팔 셔츠 및 긴 바지로 피부 보호(검은색 옷은 자외선 차단에는 좋으나 다소 열 흡수량이 많고, 흰색 옷은 빛 반사량이 많아 자외선이나 열을 둘 다 적게 흡수함)

❍ 자외선 차단제 : 옷이 덮이지 않는 신체부위는 자외선 차단제를 바름.

❍ 자외선 차단제 : 외출 시 권고되는 자외선 차단지수(SPF)는 최소 15이상