과수 이상기상 피해경감 영농활용기술

순번	제 목	연구개발 기 관
1	복숭아나무 조간부 동해피해수의 피해경감방법	국립원예 특작과학원
2	늦서리 피해 상습지 사과원에 대한 미세살수 효과	국립원예 특작과학원
3	사과 밀식과원에서 동해피해를 입은 나무의 사후관리 방법	국립원예 특작과학원
4	사과 대목부위 피복에 의한 동해피해 방지효과	국립원예 특작과학원
5	사과 개화기 전 후 저온피해에 의한 중심화 고사시 적과 시기	국립원예 특작과학원
6	배 개화기 저온피해 경감을 위한 경보체계 활용	국립원예 특작과학원
7	개화기 늦서리 피해 과수원 초생재배 방법 개선	경기도 농업기술원
8	기상재해(서리, 저온) 후 피해 정도별 생육과 수량에 미치는 영향	경상북도 농업기술원
9	과수 만상피해 경감을 위한 기상자료를 이용한 4월의 서리 예측	국립원예 특작과학원
10	배 개화기 저온내습시 살수법과 인공수분활용법	국립원예 특작과학원
11	배 서리피해 경감을 위한 내저온성 증진제 선발 및 농도 구명	국립원예 특작과학원
12	하이부쉬 블루베리 꽃눈의 늦서리 피해 예방을 위한 안전 재배 지역 설정	국립원예 특작과학원
16	사과원 서리피해 방지를 위한 방산선 가동시 열풍기 추가 효과	국립원예 특작과학원
14	단감 봄철 동상해 농업재해보험 약정기간 연장 필요	국립원예 특작과학원
15	봄 동상해시 사과 측화 착과량에 따른 수량 감소율 추가	국립원예 특작과학원
16	단감나무의 겨울철 동해와 봄철 발아기 상해 구분 기준 건의	국립원예 특작과학원

* 세부연구결과는 농촌진흥청 홈페이지 → 농사로→ 영농활용기술 참조

1. 복숭아나무 조간부 동해피해수의 피해경감방법

가. 현황 및 문제점

○ 최근 겨울철 이상한파로 경기, 강원 내륙지방의 복숭아원에서 지제부 또는 주기 기부가 동해를 받아 심한 경우 나무가 고사되거나 익년 생육이 불량하여 생산성 및 품질저하의 원인이 되고 있음

○ 동해피해 발생 시 피해경감을 위한 대처 기술개발이 필요함

나. 현장실증 또는 현장접목 내용

○ 동해 피해를 받은 경우 즉시 고무밴딩이나 헝겊 등 결속자재로 피해부위를 감사 수피와 목질부를 밀착시켜주면 상처유합이 촉진되어서 고사가 방지되고 조기 수세회복에 효과적임

○ 육안적으로 동파가 확인되지 않더라도 –20℃ 이하에서는 동해를 받아 수피와 목질부가 분리되어 피해를 받기 쉬우므로 결속자재로 감아 주는 것이 피해를 줄일 수 있음

○ 고무밴딩 처리시에는 동해 피해부위 전면을 감아주어야 하며, 새가지가 신장을 시작하는 5월초, 중순경에 고무밴딩을 풀어주어야 함

<표1> 밴딩처리에 의한 유합효과 및 고사율

<표2> 처리별 생육 및 수량

2. 늦서리 피해 상습지 사과원에 대한 미세살수 효과

가. 현장실증 또는 현장접목 내용

○ 늦서리 피해가 예상될 때 사과원에 미세살수 처리(7.0ℓ/hr/3㎏/㎠)에 의해 화기가 0℃ 가까운 온도로 유지되며 1℃ 전후의 기온 상승효과가 있어 늦서리 피해 방지

○ 수원이 부족할 경우는 보조 물탱크를 설치하여 사전에 물을 준비해 둠

○ 조․중생종 사과원의 성숙기 미세살수 처리에 따른 착색증진

○ 주간 미세살수 처리에 의한 ‘후지’ 사과의 일소발생 방지효과 및 과실품질 향상의 부수적인 효과

○ 사과원의 미세살수 처리에 의한 늦서리 피해 방지효과

처 리		조사 화총수 (개)	화기 피해율 (%)
			중심화	중심화+측화	계 (화총피해율)
후지	살 수	612	0.8±0.4	0.0	0.8±0.4
	대 조	300	7.3±0.6	0.0	7.3±0.6
추광	살 수	300	6.0±1.0	2.3±1.5	8.3±1.4
	대 조	309	9.3±0.6	20.6±1.5	29.8±2.0

※ 기상조건 : 최저기온 -3.4℃, 풍속 : 0.45㎧ (2002. 4. 4)

○ 조․중생종 사과원의 미세살수 처리에 따른 과실품질 및 착색증진 효과

처 리		과중 (g)	경 도 (kg/Ø8mm)	당도 (°Bx)	산도 (%)	Hunter Value
						L	a	b
홍 로	미세살수	246.0	3.44	15.4	0.68	59.0	22.7	28.6
	대 조	235.6	3.35	14.1	0.67	64.9	17.0	31.3
쓰가루	미세살수	271.5	2.94	12.1	0.33	64.3	-0.2	36.7
	대 조	267.5	2.96	11.8	0.34	66.5	-3.3	38.1

※ 살수시점 기온 : 홍로 야간 25℃, 쓰가루 주간 32℃

○ 주간 미세살수 처리에 의한 ‘후지’ 사과의 일소발생 방지효과 및 과실품질

처 리	일소과발생률 (%)	과중 (g)	경도 (kg/Ø8mm)	당도 (°Bx)	산도 (%)	Hunter value
						L	a	b
미세살수	13.5	309	3.2	14.4	0.35	46.7	18.0	16.4
대 조	23.6	273	2.9	14.0	0.32	48.7	16.8	17.7

※ 살수시점 기온 : 주간 32℃

3. 사과 밀식과원에서 동해피해를 입은 나무의 사후관리 방법

가. 현황 및 문제점

○ 사과 밀식재배 기술보급으로 매년 밀식재배면적이 증가하고 있으나, 동해가 문제가 되고 있음

○ 노출된 대목 또는 원줄기 부분의 수피가 심한 동해피해를 입으면 나무가 고사하는 경우가 있어, 피해가 예상되는 과원에서 동해를 줄일 수 있는 대책마련이 시급

나. 현장실증 또는 현장접목 내용

○ 사과 밀식과원에서 동해 피해 발생시 나무별로 대목이나 수피중 최대로 피해를 입은 부위가 둘레의 50% 이상이고, 측지 고사가 심한 나무는 조기에 제거하여 이듬해 보식함

○ 최대 피해부가 50% 미만의 경미한 피해를 입은 나무는 피해가 확인되는 시기에 피해부를 베푸란 도포제와 같은 약을 도포하여 보호하고, 이후 측지수 및 과실수를 조절하여 충실한 새가지 발생을 유도함

○ 피해가 심한 과수원의 조건은 하천변 등 냉기침체가 예상되는 지역, 배수가 불량한 토양, 과다결실, 불량묘목 재식 등으로 수세가 약한 나무, 과도한 생육상태를 보이는 나무 등이므로 이런 조건의 과원일수록 가을에 첫 측지 이하 대목과 원줄기부에 백색페인트 도포 등 피해 예방조치에 노력

<표1> 후지/M.9 성목의 피해당년 수세정도별 이듬해 생육상황

수세구분 (1~4)	수고 (cm)	수관용적 (㎥)	3년생 가지			과실수 (개/주)	수량 (kg/주)
			신초장 (cm)	정단신 초장	신초수 (개)
1.0	363	1.6	15.7	18.3	4.5	44	9.6
2.0	314	2.0	13.3	17.8	5.3	50	11.4
3.0	333	2.7	15.4	26.7	6.8	62	14.7
4.0	300	3.1	15.2	26.3	7.0	77	17.5

4. 사과 대목부위 피복에 의한 동해피해 방지효과

가. 현황 및 문제점

○ 사과 밀식재배 기술보급으로 매년 밀식재배면적이 증가하고 있으나, 동해가 문제가 되고 있음

○ 노출된 대목 또는 원줄기 부분의 수피가 심한 동해피해를 입으면 나무가 고사하는 경우가 있어, 피해가 예상되는 과원에서 동해를 줄일 수 있는 대책마련이 시급

나. 현장실증 또는 현장접목 내용

○ 반사필름, 신문지 등을 주간부에 하면 무처리에 비해 동해 발생율을 16～33% 감소시키며, 동해정도를 나타내는 동해지수를 20～25% 감소시킬수있음

○ 최고온도와 최저온도의 변화 폭을 26.1～55.6% 줄일 수 있음

○ 매년 가을에 대목 및 품종의 주간부를 보온자재(신문지, 수도보호용 스티로폴튜브, 반사필름 등)으로 피복한 후 초봄에 제거함

○ 동해 피해가 예상되는 나무에 대하여 반사필름, 신문지 등을 주간부에 피복하면 동해피해를 어느정도 줄일 수 있음

○ 주간부 피복자재 피복에 따른 냉각율(℃/hr)

5. 사과 개화기 전 후 저온피해에 의한 중심화 고사시 적과 시기

가. 현황 및 문제점

○ 개화기 전 후 저온피해에 의한 중심화 고사

○ 이상기상에 따른 개화기 고온 및 강풍에 의한 착과불량 발생

나. 현장실증 또는 현장접목 내용

○ 사과 재배시 개화기 전 후 이상기상에 의한 착과 불량 및 중심화 고사시 안정생산 기술로 활용

○ 사과 개화기 전 후 저온피해에 의한 중심화 고사시 착과가 확인된 후 빠른 적과에 의한 고품질 안정생산 가능

<표1> 발아기 전 후 저온에 의한 화기 피해 상황

<표2> 저온피해 후 착과 위치별 과실특성

6. 배 개화기 저온피해 경감을 위한 경보체계 활용

가. 현황 및 문제점

○ 지구온난화로 만상피해 위험 증가

- 배 개화시기가 빨라지고 있음

- 개화시기와 만상시기가 조우되는 빈도가 높아짐

○ 일반 과수원에 적용할 수 있는 개화기 만상피해 경보 체계 미흡

- 일본의 경우, 지역기상대에서 서리주의보, 경보를 발표하고 있음

○ 농가 단위에서 만상에 대응할 수 있는 대응 체계 필요

나. 현장실증 또는 현장접목 내용

○ 배 개화기간 시기에 과원에 온도계 설치하고 기상청 일기예보 주시

○ 조직체(지역)단위로 저온(서리) 상습지역에 위치한 과원에 저온경보기 설치

- 생육단계별 위험온도를 기준으로 경보온도 설정

- 경보기 작동 될 시 주변 작목반원의 비상연락망을 통해 메시지 전달

○ 각 농가는 과원에 설치된 온도계나 인터넷을 통해 가까운 지역의 온도 상태를 확인

- 위험하다고 판단될 때 피해를 경감시킬 수 있는 연소법, 살수법, 방상팬 활용 등 작업 실시

○ 전원이 공급되지 않거나 전선이 끊겨 경보기가 작동되지 않는 일이 없도록 주의

7. 개화기 늦서리 피해 과수원 초생재배 방법 개선

가. 현황 및 문제점

○ 최근 친환경 재배에 대한 농가의 관심으로 많은 과수원에서 초생재배를 실시하여 늦서리 발생 시 피해가 큼

○ 최근 기후 온난화에 따라 개화기 늦서리 피해가 발생되고 있음

○ 늦서리 피해발생에 따라 방상팬, 미세살수 시설이 보급되고 있으나 방상팬의 경우 초기 시설비가 과다하게 소요되고 미세살수 시설은 시간당 1ha에 13.3톤의 물이 소요되어 많은 농가에서 설치하기 어려움

○ 초생재배방법에 따른 늦서리 피해에 대하여 구명되어 있지 않음

나. 현장실증 또는 현장접목 내용

○ 호맥 종자 파종법

- 파종 1주일 전에 파종부위에 밑거름(요소-용인-염가, 30-60-20g/㎡)을 시용한 후 로타리 작업 실시

- 4월 1일 경에 호맥 종자 11kg를 줄 사이에 파종

○ 호맥 수확

- 출수 후 황변 시 수확하여 과수원에 시용

♤					♤					♤
♤					♤					♤
♤					♤					♤
재식렬			호맥파종부위		재식렬			호맥파종부위		재식렬
			←-----3m-----→					←-----3m-----→
	←-------------6m-------------→					←-------------6m-------------→

<그림> 호맥 파종 방법

8. 기상재해(서리, 저온) 후 피해 정도별 생육과 수량에 미치는 영향

가. 현황 및 문제점

○ 최근 지구온난화 영향으로 과수의 개화기 및 생육초기 기상재해(서리, 저온, 우박 등)에 대한 피해가 점점 늘어나고 있는 추세임

○ 2006년 경산, 영천, 달성군 지역의 포도“MBA"품종 동해로 인한 피해 보상

나. 현장실증 또는 현장접목 내용

○ 포도의 비가림재배 비닐피복 시기는 잎발아전에 실시

○ 잎발아 후에도 기상재해 대비 순제거 작업을 늦추어서 함

○ 잡초발아억제를 위한 흑색폴리프로필렌(P.P)은 순제거 작업이 끝나고 잡초의 크기가 10~20cm정도 될 때(표토의 온도를 올린 다음) 피복을 함

<그림> 포도 기상재해 받은 후 피해정도별 예상 수확량에 미치는 영향

9. 과수 만상피해 경감을 위한 기상자료를 이용한 4월의 서리 예측

가. 현황 및 문제점

○ 지구 온난화로 우리나라 많은 지역에서 서리 시작일은 늦어지고, 서리 종료일은 빨라지는 경향이나, 동시에 과수의 개화기가 빨라져 이상기상에 의한 만상피해 가능성이 높아지고 있음

○ 기상청에 의한 서리예보가 실시되고 있으나 산간지역 중심의 광범위한 예보로서, 농가 적용에는 어려움이 있음

○ 2~3일전에 비가 오고 낮 최고온도가 18℃, 오후 6시 기온이 7℃, 9시 기온이 4℃이며 바람이 불지 않으면 다음날 아침에 서리내릴 가능성이 높은(과수재해 양상과 대책)것으로 지도되고 있음

○ 농가 단위에서 서리발생을 예측하고 사전대비할 수 있는 자료 필요

나. 현장실증 또는 현장접목 내용

○ 전날의 기온, 구름량, 강우량을 활용하여 다음날의 서리내습 여부 추정

- 전날 낮최고기온이 20℃ 미만, 구름량이 5할미만, 24시 기온이 5.5℃미만이면 서리내릴 가능성이 높음

○ 보다 정확한 서리예측으로 서리피해 경감대책 작업수행 의사결정 지원

다. 영농활용 내용

○ 서리예측 방법 (서리가 내리기 쉬운 기상 조건)

- 1단계 : 전날 낮 최고기온이 20℃ 미만

- 2단계 : 전날 구름량이 5할 미만

- 3단계 : 24시 기온이 5.5℃미만이면 서리내릴 가능성이 높음

- 4단계 : 서리예측 판별함수에 전날 구름량(할), 24시 기온, 5일 이내 강우량을 대입하여 함수값이 큰 쪽으로 결정

⇒ 서리발생일 f(x)= -3.01817+0.08217x1+0.80399x2-0.05519x3

⇒ 정  상  일 f(x)= -10.77937+0.25916x1+1.88597x2-0.06492x3

․x1:전일구름량(할), x2:전일 24시 기온(℃), x3:5일이내의 강우량(mm)

< 세부연구결과 >

○ 서리내습일과 비내습일의 판별분석에 의한 F검정

독립변수	F통계량	Pr>F
전일 구름량	17.54	0.0004
전일 24시기온	47.8	<0.0001
5일 이내의 강우량	5.11	0.0312
전일 평균 풍속	1.32	0.2595
전일 18시풍속	3.14	0.0864
전일 21시 풍속	1.35	0.2545

※ 분석자료

- 서리내습일 : 4월 중 서리가 내린 12일

- 비내습일 : 4월 중 전날 일 최고기온이 20℃이하이면서 서리가 내리지 않은 34일

○ 기상요인에 의한 서리예측을 위한 판별함수

변 수	함수 계수
	서리내습일	비내습일
전일 구름량	0.08217	0.25916
전일 24시기온	0.80399	1.88597
5일 이내의 강우량	-0.05519	-0.06492
상수	-3.01817	-10.77937

○ 판별함수에 의한 서리 예측과 관측치 비교

구분		예측일 수
		서리내습일	비내습일	전체
관측일수	서리내습일	12	0	12
	비내습일	4	30	34
	전체	16	30	46
분류적중율(%)		91.3	-	-
Cpro(%)		61.4	-	-

※ 분류적중률의 유효성 : 적중률 91.3이 Cpro의 25%이상(76.8)보다 크므로 유효

○ 판별함수에 이용된 기상요인의 서리내습일과 비내습일의 비교

변 수	서리내습일	비내습일
전일 구름량	2.5 ±3.2	6.5 ±3.2
5일 이내의 강우량	0.2 ±0.4	8.1 ±13.1
전일 24시기온	3.9 ±1.5	10.1 ±3.0
전일 21시기온	8.2 ±2.2	11.3 ±2.5
전일 18시기온	14.0 ±3.1	14.4 ±2.3

※ 기존 지도자료 : 18시 기온이 7℃, 21시 기온이 4℃이면 다음날 아침 서리 내릴 가능성이 높음(과수재해 양상과 대책)

10. 배 개화기 저온내습시 살수법과 인공수분활용법

가. 현황 및 문제점

○ 조기 개화성인 신고품종의 확대, 개화기 이상기상 발생빈도 증가로 저온 피해 발생 증가

- 2010년 4월 4일간의 저온으로 전국적인 암술고사 피해 발생

나. 현장실증 또는 현장접목 내용

○ 살수법 활용을 위한 사전 준비

- 기상청 동네예보의 예보값과 본인의 과수원과의 일 최저기온이 어느정도 차이가 나는지 확인(온도계 설치), 관정의 물이 몇시간 동안 공급될 수 있는지 확인. 3℃이하이면 서리가 내릴 가능성이 있으므로 일 최저기온이 5℃이하가 예상되면 비상 대기

○ 살수

- 물이 충분할 때는 1℃에서 살수를 시작하고, 물이 충분하지 못하면 0℃에서 살수를 시작함. 살수를 시작하면 해가 뜬 이후 살수를 중단하고, 중간에 물이 부족하여 중단되지 않도록 주의

- 물이 부족하여 중간에 중단하면 오히려 더 큰 피해가 발생될 수 있음

○ 인공수분

- 화분의 암술머리 부착, 화분관 신장은 암술머리의 분비물 상태, 온도의 영향이 크므로 주로 오전 10시~오후 3시에 실시하는 것이 효과가 좋음

- 다음날 강우, 바람 등 좋지 않은 기상이 예상되고 당일 최고기온이 22～23℃정도로 양호할 경우에는 오후 늦게까지 인공수분을 실시하는 것이 좋음

11. 배 서리피해 경감을 위한 내저온성 증진제 선발 및 농도 구명

가. 현황 및 문제점

○ 지구온난화에 따라 봄철 발아기가 빨라져 서리피해가 발생하고 있지만 적절한 대비책이 마련되어있지 않음

나. 현장실증 또는 현장접목 내용

○ 내저온 증진제 처리에 의한 배 꽃눈의 서리 피해율은 Frost Shield 80배에서 21.6%로 가장 낮게 나타났다. 서리피해가 예상될 때 Frost Shield 80배를 처리하면 서리피해 경감효과가 있을 것으로 기대됨

○ 내저온 증진제 처리에 의한 배 꽃눈의 서리 피해율은 Frost shield 80배에서 21.6%로 가장 낮게 나타나 서리피해 경감 효과가 가장 좋았음

<그림> 배 ‘신고’의 내저온 증진제 종류에 따른  피해 화율(%)

12. 하이부쉬 블루베리 꽃눈의 늦서리 피해 예방을 위한 안전 재배 지역 설정

가. 현황 및 문제점

○ 하이부쉬 블루베리는 우리나라 전국 재배가 가능한 블루베리로 알려져 있으며 국내 재배면적의 대부분을 차지하고 있음

○ 하이부쉬 블루베리의 내한성은 강하여 –35oC에서도 재배가 가능한 것으로 알려져 있으나 개화기가 빨라 봄철 늦서리 피해 우려가 있어 봄철 온도가 중요

○ 따라서, 블루베리 품종에 따른 늦서리 피해 안전 재배에 대한 기초 자료를 제공함으로써 재식을 준비하는 농가들에게 활용토록 하고자 함

나. 현장실증 또는 현장접목 내용

○ 하이부쉬 블루베리의 꽃눈은 휴면 기간에는 –28oC까지도 저온에 피해를 받지 않으나 개화기인 4월~5월 초에는 저온에 민감하여 피해를 입을 수 있음

○ 하이부쉬 블루베리를 재배하고자 하는 지역의 4월 최저 온도가 –3oC 이상 일 경우에서는 늦서리에 대한 꽃눈의 피해가 거의 나타나지 않지만 –3~-5oC에서는 피해가 10~20% 정도로 다소 예상되고 –5oC 이하가 되면 피해가 클 것으로 예상되므로 늦서리가 발생하는 지역은 개화기가 늦은 품종을 식재하여 늦서리를 회피해야 함

13. 사과원 서리피해 방지를 위한 방산선 가동시 열풍기 추가 효과

가. 현황 및 문제점

○ 송풍법은 상층의 더운 공기를 아래로 불어내려 식물체온 저하방지와 언 조직을 서서히 녹여주는 작용을 함으로 서리피해 방지를 위해 보급 됨

- 기온 상승효과는 약 1,000㎡(펜의 날개 길이에 따라 다름) 범위내에서 0.9∼2.5℃(평균 1.6℃) 상승 효과가 있음

- 방상선의 효과 범위를 넘어서 기온이 발육단계별 꽃눈피해 한계온도보다 낮아질 경우 저온 피해가 발생

- 이때 방상선이 가동시 열풍기로 더운 공기를 공급함으로 온도상승 효과가 있음

나. 현장실증 또는 현장접목 내용

○ 만상선이 설치되어 있는 기둥마다 열풍기 닥터를 설치한

○ 열풍기 사양 : 최대배출 공기온도: 600℃,

연료소비량(경유) : 5.1 L/hr, 발열량 41,350kcal/hr

○ 봄 서리 피해가 예상되면 방상펜 온도 설정과 열풍기(히터)를 설치

○ 방상선의 작동온도를 발아 기에 2℃, 개화기 이후3℃에 작동 설정

○ 열풍기(히터) 작동은 0℃에서 작동 설정

○ 방상펜에서 20m 거리까지 평균 0.3∼0.7℃ 기온이 상승하는 효과

○ 기온이 발육단계별 꽃눈피해 한계온도보다 낮아질 경우 초봄 서리피해 경감

14. 단감 봄철 동상해 농업재해보험 약정기간 연장 필요

가. 현황 및 문제점

○ 최근 지구온난화에 의한 이상기상으로 봄철 동상해 피해가 빈번히 발생함

○ 특히 단감나무는 자발휴면이 끝나면 저온에 약하여 1∼2월의 저온내습 시에 크게 피해를 받고 있음

○ 자발휴면 이후 전엽기까지 적산온도가 550℃로 겨울철 기온이 온난할 경우 해빙기 이후에 발아기를 전후하여 저온피해를 받기 쉬움

나. 현장실증 또는 현장접목 내용

○ 현재 재해보험 가입 계약이 3월 5일 전후로  이루어 지므로 봄철 동해 피해에 대해서는 농작물 재해보험 혜택을 받지 못하고 있으므로 재해보험 약정 계약기간을 복숭아, 포도와 같이 종합위험(all risk)을 단감에 적용 확대 건의

○ 동해가 이상기상에 의한 것인지 관리 불량에 의한 동해인지 기준 제시

- 이상기상에 의한 동해 : 지형, 수령, 품종 등 피해지역 불특정 다수 광범위하게 나타남

- 관리 불량 동해 : 과다 착과(해걸이)의한 저장양분 부족, 배수불량에 의한 습해, 질소질 비료 과다시용으로 인한 신초가 웃자란 과원 등 피해가 농가별 국부적으로 나타남

(표 1)  주요 감 품종의 동해 정도

구분	부유	서촌조생	갑주백목	평핵무
2010년	20~30	60~80	40~50	70~80
2011년	10~20	30	30~40	10

※ 2010년은 만상피해, 2011년은 해빙 이후 봄 동해로 추정됨

15. 봄 동상해시 사과 측화 착과량에 따른 수량 감소율 추가

가. 현황 및 문제점

○ 이상기상으로 인한 기상재해 발생이 증가하여, 농가의 피해가 해마다 증가하고 있으며, 개화기 서리피해 등 동상해가 빈번하게 일어남

○ 사과는 개화기 동상해로 인해 중심화가 피해를 받으면 측화로 대체하여 착과를 하는데 측화의 착과시 수량 감소율에 대한 피해 산정 기준이 없음

○ 기존의 봄동상해 피해는 감수과실수에 대한 평가만 실시되고 있음

나. 현장실증 또는 현장접목 내용

○ 사과의 개화기 동상해 발생시 기존의 착과수에 따른 감소율을 적용하였으나, 측화의 착과는 정상과보다 생산량이 떨어짐

○ 측화의 착과량에 따른 생산량 감소율을 제시함으로서 농가피해를 보다 현실적으로 평가할 수 있는 자료임

○ 중심화의 피해로 인한 측화의 착과시 생산량이 감소하는데 측화의 착과량이 50%일 경우 생산량의 9.5%가 감소하였고, 측화의 착과량이 90%일 경우 10.8%의 생산량 감소를 보였음

측화착과 비율(%)	생산량 감소율(%)
10	0.4
20	1.3
30	3.7
40	7.1
50	9.5
60	10.4
70	10.7
80	10.8
90	10.8
100	10.8

16. 단감나무의 겨울철 동해와 봄철 발아기 상해 구분 기준 건의

가. 현황 및 문제점

○ 최근 이상이변으로 단감나무에서 동상해가 빈번히 발생하고 있음

○ 농작물재해보험은 단감의 발아기 상해에 대하여 보상하기 때문에 겨울 동해와 발아기 상해를 구분 할 수 있는 기준을 제시

나. 현장실증 또는 현장접목 내용

○ 농작물재해보험은 단감의 발아기 상해에 대하여 보상하기 때문에 겨울 동해와 발아기 상해를 구분 할 수 있는 기준을 제시

○ 겨울 동해와 발아기 상해의 피해증상 구분(증상 및 사진)

- 겨울철 동해는 가지와 꽃눈 고사

- 봄철 발아기 상해는 가지는 피해를 받지 않고, 주로 꽃눈이 피해를 받으며, 생장점이 고사하거나 피해가 심할 경우는 꽃눈이 고사하여 발아되지 않음

○ 단감 꽃눈의 동상해 발생 시 기상청의 기온과 발아 시기별 한계온도를 대조

- 단감의 겨울철 동해에 영향을 미치는 한계온도는 –8∼-11℃이고, 봄철 발아기 상해 한계온도는 –3∼-5℃이며, 한계온도는 수체생육 상태나 기상조건에 따라 변할 수 있음

<표 1> 단감 발아 시기별 저온 한계온도 구명

처리온도(℃)	발아율(%)
	2월 상순	2월 중순	2월 하순	3월 상순	3월 중순	3월 하순	4월 상순
-17	20.1±1.2z	8.2±1.8	-	-	-	-	-
-14	43.8±3.1	45.3±4.1	14.9±2.1	-	-	-	-
-11	62.2±2.1	58.7±2.8	47.3±5.6	25.5±2.1	-	-	-
-8	98.5±2.5	95.7±3.2	100±6.1	62.2±4.5	49.7±2.4	8.1±2.1	-
-5	-	-	97.5±3.4	82.9±3.1	100±5.6	56.5±1.5	38.4±4.1
-3	-	-	-	-	91.8±7.1	95.3±2.7	82.2±7.2
-1	-	-	-	-	-	95.8±5.3	90.7±4.4
무처리	100	100	100	100	100	100	100

<표 2> 겨울철 동해와 봄철 발아기 상해의 피해 증상

구 분	피해 증상
	봄철 발아기 상해	겨울철 동해
가 지
	정상	가지 고사
꽃 눈
	좌: 생장점, 우: 꽃눈 고사	꽃눈 고사