(별첨 1)

지하수 시료 채취 방법

시료채취용기는 4L 이상의 무균채수용기(폴리프로필렌 등)를 사용(2L×2개)

시료채취 전에 인위적인 부착물(고무호스 등) 제거

최종 유출부가 금속일 때는 토치 불꽃으로 1분 ~ 2분 동안

멸균, 플라스틱류는 70% 알코올로 닦아내어 소독

멸균(소독) 후 2분 ~ 3분간 물을 흘려버린 후 채수

- 무균채수 용기는 헹구지 않으며

- 호스나 물탱크를 통하지 않고 급수꼭지에서 직접 받아야 함

-  2 ~ 3분 물을 흐르게 한 후

- 무균채수용기에 공기층 없이 가득 채움

- 무균채수용기 뚜껑을 여닫을 때 내부에 손이 닿지 않아야 함

- 채취 즉시, 4℃ 이하 냉장 보관하여 지체 없이 분석기관에 의뢰

보건환경연구원 수질분석과 접수(시료채취기록부 첨부)

(별첨 2)

[별지 제4호의2서식] <개정 2017. 3. 29.>						(앞쪽)
지하수 수질검사 시료 채취 확인서
1. 시료 내용
검사목적ㆍ근거
지하수 용도					원수/정수 여부
채취일					기타 사항
지하수 개발ㆍ이용자	상호 또는 명칭				허가/신고 번호
	대표자 또는 성명(개인)
	소재지 또는 주소(개인)		(전화번호: )
지하수 개발ㆍ이용시설 위치
2. 시료채취자
소 속				이 름			(인)
소 속				이 름