‘19/‘20 겨울철 맥류 습해 및 재해 대책

1		맥류 습해 대책

잦은 강우 및 배수 불량에 따른 습해

□ 보리는 밀 등 다른 맥종에 비해 습해에 약하므로 배수로 관리철저

- 초기 증상은 잎 끝이 황화되고 아래 잎이 먼저 황화됨

□ 과습은 호흡작용 저해, 양분흡수 감퇴를 시키고 심하면 뿌리의 목화, 괴사 등을 유발할 수 있음

배수로 정비 등 철저한 포장관리

□ 논포장과 배수가 불량한 곳은 양쪽 배수로를 열어주고, 배토기 등을 이용하여 배수구를 재정비하여 습해 예방

- 배수로와 배출구를 서로 연결하여 잠긴 물 배수

□ 휴립광산파는 배수구를 깊게 파주고 평면세조파는 7∼10m 간격으로 배수구 설치

- 두둑이 허물어진 배수로 및 교차되는 배수로 내에 쌓인 흙 제거

□ 습해로 식물체가 황화현상을 보이면 물빼기로 뿌리의 활력을 좋게 하고, 요소 2% 액(요소비료 400g/20L, 살포량 100L/10a)을 2∼3회 뿌려줌

	< 맥류 토양 수분 과다 피해 >
○ 맥류생육에 알맞은 토양수분은 최대용수량의 60~70% 정도 - 토양 과습시 뿌리는 산소부족으로 양·수분 흡수 저하, 황화현상 후 고사 - 가짓수 및 수량감소가 큼(보리포장 습해시 22~64% 감소)

2		동계맥류 재해 대책

동계맥류 재해별․생육시기별 대책

구 분	시 기	대 책
동 해	파종후	- 배수구 정비 철저 - 흙넣기와 보리밟기(진압) - 유기물 덮어주기(씨 뿌린직후, 생육중)
습 해	파종기	- 파종직후 배수구를 30cm이상 깊이 설치 - 이랑이 긴 논은 20~30m 간격으로 배수구 설치
	생육기	- 논 보리 집단재배지역에서는 못자리 집단설치 - 비올 때 물빼기 작업 - 요소 엽면시비
가 뭄	겨울가뭄	- 흙넣기와 밟기로 수분보존, 생장억제 방지
	봄철가뭄	- 가뭄이 심할 경우 물대기를 하되, 세조파 포장은 물을 흘러대고, 휴립광산파 포장은 배수구에만 물을 댄 후 바로 배수할 것
황화현상 및 생육부진	습해로 인한 경우	- 뿌리의 양분흡수 기능이 떨어져 황화되므로 물빼기를 잘하고, 요소 2%액을 10a당 100L씩 2~3회 살포
	동해, 생육 부진인 경우	- 조기 회복을 위하여 속효성 유안을 웃거름으로 주어 생육촉진

동계맥류 배수로 정비작업

과습포장(배수 필요)	배수로와 배수구 연결	적습 포장관리

☞ 강우에 의해 포장이 습하거나 물이 고인 논은 가장자리 배수골 정비로 배수 유도

< 참고자료 >

’19/’20년 겨울철 주간 농업기상정보 (1월 1주차)

2019-2020년 농업기상 경과 특징

① 2019-2020년 (‘19.12.01.~’20.01.01.)

◇ 기온은 3.0℃로, 평년(1.7)보다 1.3℃ 높았음

◇ 강수량은 30.4㎜로, 평년(29.3)보다 1.1㎜ 많았음(103.8%)

◇ 일조시간은 167.8시간으로, 평년(170.0)보다 2.2시간 적었음(98.7%)

② 최근 4주 (‘19.12.05.~’20.01.01.)

◇ 기온은 2.8℃로, 평년(1.4)보다 1.4℃ 높았음

◇ 강수량은 16.0㎜로, 평년(24.0)보다 8.0㎜ 적었음(66.7%)

◇ 일조시간은 149.9시간으로, 평년(148.1)보다 1.8시간 많았음(101.2%)

③ 2020년 1월 1주차 (‘19.12.26.~’20.01.01.)

◇ 기온은 1.3℃로, 평년(0.1)보다 1.2℃ 높았음

- 최고기온은 5.8℃로, 평년(5.5)보다 0.3℃ 높았음

- 최저기온은 -2.9℃로, 평년(-4.6)보다 1.7℃ 높았음

◇ 강수량은 10.3㎜로, 평년(5.2)보다 5.1㎜ 많았음(198.1%)

◇ 일조시간은 29.7시간으로, 평년(37.5)보다 7.8시간 적었음(79.2%)

2020년 기상예보 및 전망

① 10일(’20.01.05.~1.12) 기상예보(기상청, 2020.01.02., 06:00)

◇ 기온은 평년보다 높겠음

◇ 강수량은 평년보다 많겠음

② 1개월(‘20.01.13.~02.09.) 기상전망(기상청, 2020.01.02., 11:00)

◇ 기온은 평년과 비슷하거나 높겠으나, 기온의 변화가 크겠으며 대륙고기압의 영향으로 기온이 크게 떨어질 때가 있겠음

◇ 강수량은 대체로 평년과 비슷하거나 적겠음

	기상 경과 (2019.12.01.~2020.01.01.)

강수량

❍ 조사기간의 총 강수량은 30.4㎜로, 평년(29.3)보다 1.1㎜ 많았음

- ’20년 1월 1주차의 강수량은 10.3㎜로, 평년(5.2)보다 5.1㎜ 많았음

(단위 : ㎜)

기 간	12월				1월	합 계 (‘19.12.1~’20.1.1)
	1주 (11.28~12.4)	2주 (12.5~12.11)	3주 (12.12~12.18)	4주 (12.19~12.25)	1주 (12.26~1.1)
‘19-’20년	17.3	0.7	3.5	1.5	10.3	30.4
평 년	10.6	9.0	5.4	4.4	5.2	29.3
편 차	6.7	-8.3	-1.9	-2.9	5.1	1.1

강수일수

❍ 조사기간의 총 강수일수는 11.3일로, 평년(10.1)보다 1.2일 많았음

- ’20년 1월 1주차의 강수일수는 3.6일로, 평년(2.2)보다 1.4일 많았음

(단위 : 일)

기 간	12월				1월	합 계 (‘19.12.1~’20.1.1)
	1주 (11.28~12.4)	2주 (12.5~12.11)	3주 (12.12~12.18)	4주 (12.19~12.25)	1주 (12.26~1.1)
‘19-’20년	3.2	1.4	2.3	1.5	3.6	11.3
평 년	2.2	2.5	2.2	2.1	2.2	10.1
편 차	1.0	-1.1	0.1	-0.6	1.4	1.2

일조시간

❍ 조사기간의 총 일조시간은 167.8hr으로, 평년(170.0)보다 2.2hr 적었음

- ’20년 1월 1주차의 일조시간은 29.7hr으로, 평년(37.5)보다 7.8hr 적었음

(단위 : hr)

기 간	12월				1월	합 계 (‘19.12.1~’20.1.1)
	1주 (11.28~12.4)	2주 (12.5~12.11)	3주 (12.12~12.18)	4주 (12.19~12.25)	1주 (12.26~1.1)
‘19-’20년	37.6	43.6	42.6	33.9	29.7	167.8
평 년	37.5	36.4	37.3	36.9	37.5	170.0
편 차	0.1	7.2	5.3	-3.0	-7.8	-2.2