최근 일조부족에 따른 기술적 대응 방안

(1) 오이

피해발생 여건

❍ 오이 시설재배 시 잦은 강우 등 흐린 날씨가 장기간 지속될 때와 겨울철 온도유지를 위하여 2-3중의 지나친 필름 피복은 광합성의 생성을 저하시켜 작물에 피해가 발생함

- 오이의 광포화점(光飽和點)은 40～45klux, 광보상점은 1klux 정도로 비교적 약한 광에서도 생육이 잘 되는 편이나 수확이 계속적으로 이루어지므로 햇빛부족은 품질과 수량에 큰 영향을 미침

- 저온기 시설재배나 밀식재배의 경우 햇빛이 너무 약하면 과실 자람이 늦고 곁가지(측지)의 발생이 감소하며, 기형과 발생이 증가함

	< 피해양상 >
◦ 잎, 줄기, 뿌리의 생장이 저조하고, 잎의 활력이 떨어짐 ◦ 광합성이 부족해 곡과, 유과(생리적 낙과) 등의 기형과 발생 증가 ◦ 광 부족, 과습으로 흰가루병, 잿빛곰팡이병 발생 증가

피해증상

<생장점 암꽃 착생에 의한 순멎이>	<오이 착과불량 및 기형과>

기술적 대책

【사전대책】

❍ 시설내 광환경 적극적 개선 : 인공광 설치, 반사판 설치 등

- 인공광 시설 : 백열등, 고압나트륨등, 메탈핼라이드등

- 하우스 내부의 북쪽 면에 반사필름을 설치

<인공광 설치 : 나트륨등>        <반사판 설치>

❍ 시설하우스 설치시 광환경 고려 및 적정시기에 피복재 교체

- 시설하우스 방향 : 단동하우스 동서방향, 연동하우스 남북방향

- 광투과율이 높은 피복자재를 선택 : PVC필름 > PE필름

- 피복재는 시간이 경과하면 투광율이 급속히 저하되므로 적정시기에 새 피복재로 교체해줌

- 피복재의 2중 피복은 광량을 40% 감소시키므로 지나친 다중피복을 피함

- 차광율에 따른 오이의 수량

차광율(%)	과 중 (g)	상품과율 (%)	조기수량 (㎏/10a)	총 수량 (㎏/10a)
무차광	142	79.5	6,968	9,190
30	126	74.1	5,584	7,849
50	122	73.5	4,476	6,331
70	117	68.7	2,771	5,886

❍ 저일조에 대비한 경종적 대책

- 퇴비를 많이 넣고 깊이 갈아서 뿌리의 발달을 촉진시킴

- 재식간격을 넓게 하여 수광량 확보에 주력

- 정식시에는 가급적 어린묘를 심고 너무 이른 착과를 방지하여 건실한 생장을 유도

- 지온의 상승에 효과적인 투명필름을 이용하여 멀칭

【사후대책】

❍ 하우스 피복재 물방을 제거로 광투과율 증대

- 하우스내의 온도를 높이거나 환기를 하여 물방울 제거

- 새벽에 하우스를 털어주어 물방울을 제거

❍ 지온을 충분히 확보하여 잔뿌리의 발달을 촉진 시킴

- 야간에 난방온도를 약간 높여 관리하며 오전 중에 하우스의 온도를 충분히 높인 후 환기

❍ 곡과 등 기형과를 초기부터 바로 제거하여 적절한 착과 유도

❍ 충분한 엽면적 확보를 위하여 지나친 적엽을 삼가며 착과된 과실 하위엽을 3매정도 확보

❍ 적기에 웃거름을 주어 양분이 결핍되지 않도록 하며 지나친 고온 및 저온이 되지 않도록 하여 양분의 흡수를 촉진시킴

❍ 햇빛이 강하고 광합성이 왕성한 시기에는 하우스내 온도를 다소 높여주고 흐린 날 또는 비가 계속 될 때에는 온도를 적온보다 약간 낮게 관리함

(2) 토마토

피해발생 여건

❍ 봄, 여름철 장마기에 흐린 날이나 비오는 날이 지속되어 일조량 부족현상이 누적되고 저온이 지속적으로 며칠 경과함으로 작물의 피해가 발생, 특히 일조량이 부족하면 광 부족에 의한 광합성량이 저조하고 야간의 지온이 낮아 생육이 불량함

❍ 2015. 11월의 일조시간은 평년 대비 약 54% 수준이었으며, 강수일수도 많았음

기간	일조시간		강수량		강수일수
	본년	평년	본년	평년	본년	평년
1.1~11.30	2120.8 (103%)	2063.2	998.1 (74%)	1340.4	122.0 (100)	122.1
11.1~11.30	86.9 (54%)	165.3	137.0 (282%)	48.6	17.6 (189%)	9.3
11.21~11.30	27.0 (50%)	53.7	28.5 (178%)	16.0	5.8 (187%)	3.1

	< 피해양상 >
◦ 일조부족에 의해서 잎과 줄기가 가늘어지며 동화양분 부족에 의해 과실 비대와 착색이 늦고 당도가 매우 낮음 ◦ 저온으로 인해서 개화가 지연되고 낙화도 유발되며 착과율이 떨어져 수량 감소와 기형과 발생을 초래함 ◦ 저온 과습으로 인해서 잎과 과실에 곰팡이병 발생이 심하고 시듦병과 역병도 평년에 비해서 많이 발생

피해증상

생육부진(연약, 도장)	토마토 시듦병	토마토 잿빛곰팡이병 (잎, 과실)

기술적 대책

【사전대책】

❍ 광환경 개선을 위한 피복재선택과 보광시설 설치

- PO필름, 방적필름 등 광투과율이 높은 피복자재 피복

- 시설내 보광시설 설치 : 고압나트륨등, LED 등

❍ 무가온 재배시 보온력 향상 및 국부난방 시설 준비

- 최소 난방을 위한 간이 온풍난방기 또는 전열난방기 준비

- 터널피복재 등 보온력 향상을 위한 시설내 보온시설

❍ 시설내 온습도 조절과 관비시스템을 이용한 효율적인 양수분관리

- 천창 및 측창환기에 의한 주야간의 습도조절

- 자동관비시스템을 이용한 생육단계별 양수분 조절

❍ 작물의 생육단계별 관리요령

- 착과기 : 화방당 3~4개 과실착과 유도(방울토마토 복수화방유도)

· 나투벌, 진동 등 수분촉진 및 토마토톤, 토마토란 등 이용 착과유도

- 과실비대기 : 광, 온도, 습도 등 지상부 및 양분, 수분 등 지하부관리

· 적엽, 인공광 보강, 양분 및 수분관리를 위한 관비재배시설 설치

· 야간에는 간이 온풍난방기 등을 이용 야간온도를 높여 습도를 낮춤(무가온재배)

- 수확기 : 관수량조절 및 수광량확보에 의한 착색유도 및 당도증진

【사후대책】

❍ 광환경 개선을 위한 시설내 보광과 투광 및 반사광이용 기술

- 시설내 보광시설 설치 : 고압나트륨등, LED 등

- 시설내 광환경 개선 : 알루미늄 반사판, 반사필름 설치 및 피복재 세척 등

❍ 수광량 및 광합성 증대대책

- 재식밀도 낮춤, 노화잎 제거, 그늘을 만드는 잎을 적엽, 화방당 착과수 낮춤, 시설표면의 이슬 제거

- 적절한 온도관리 및 이산화탄소 시용으로 광합성 증대

❍ 저온기 습도 관리 대책

- 주간에 적극적으로 환기를 실시하고 야간에 온도를 다소 높게 관리

- 관수량을 줄이고 적엽을 하여 햇빛이 잘 들도록 함

- 오후 늦게 관수하지 말고 흐린 날은 관수를 일찍 중단

- 시설 내 공기를 유동시켜서 식물체를 말림

- 무가온재배시 야간에는 간이 온풍난방기 등을 이용 야간온도를 높여 습도를 낮춤

❍ 착과증진 방법

- 자가수정 작물로 화방을 진동시키면 수분이 촉진됨

· 식물체를 진동기나 막대기로 흔들어 줌

- 토마토톤, 토마토란 등 착과제를 이용하여 착과촉진

· 효과 : 착과 및 비대촉진, 수확기 단축

· 처리시기 : 오전 중(체내 수분 함량이 많을 때 효과적)

· 농도 : 토마토톤 : 50~100배 희석, 토마토란 : 700~1,000배 희석

❍ 이상기온이 장기간 지속될 경우 대책

- 고단(5화방 이상) 재배시는 기형과 등을 제거하고 상위 화방에서 다시 개화 및 착과유도

- 저단(4화방 이하) 재배시에는 적심을 적극적으로 수행하여 착과된 과실의 비대를 촉진시킴

- 일조부족으로 잎의 노화가 많으면 노화엽을 제거한 후 질소를 엽면시비(3일 간격)함

❍ 저단재배 : 기상이상으로 재포기간(정식~수확기)이 짧은 경우

- 저단(2단) 밀식재배(계절별 작부 계획)

작 형	파 종	정 식	개화시기	수 확 시 기	비 고
봄재배 여름재배 가을재배	1월 상순 6월 상순 8월 상순	3월 중순 7월 중순 9월 중순	4월 상순 8월 상순 9월 하순	5월 중순～6월 상순 8월 하순～9월 하순 11월 중순～12월 하순	육묘기 가온 육묘기 고온 정식후 가온

* 재식거리 : 봄, 가을재배 70×15cm(10.5주/m2), 여름재배 70×20cm(7.1주/ m2)

【참고자료】

□ 약광기 토마토 재배 시 보광효과 및 방법

3000㎡(900평)정도의 토마토 시설재배 농가가 9월말에 정식하여 2월말까지 6단 적심 재배하여 수확하는 겨울재배 시에 일몰 후에 400W 고압나트륨등 150개를 시설내 2.5m 높이에 설치하고 광원에서 수직 거리 1.5m 거리에서 약 50umol m-2 s-1 광량으로 일몰 후 약 4시간 동안 보광하면, 수량이 30%, 당도가 0.1 oBx 증가하여 경제성 분석결과, 농가수익성이 인정되었음.

□ 주요연구결과 (‘06～‘07)

<보광처리에 따른 주당 과실 수량 및 품질 (‘06)>

처리	수량			품질
	상품과수 (개/주)	상품과중 (kg/주)	수량지수	당도 (oBx)	적정산도 (%)	당산비
고압나트륨등보광	23.3	5.85	130	5.39	0.80	6.74
무처리	18.3	4.49	100	5.48	0.76	7.21

※ 품종 : 서건, 정식 : 9.28, 6단재배, 보광기간 : 100일 (11.19～2.28)

<보광에 의한 야간 기온 및 광합성 증가>

※ 광합성 측정시간 : 18시 53분, 측정시 광량 : 50 umol m-2s-1

<경제성 분석>

손실적 요소 (B)			이익적 요소(A)
구분	내역	10a당 금액(원)	구분	내역	10a당 금액(원)
전구 및 안전기 -감가삼각비 -수리보수비 -고정자본이자 전기공사비 -감가상각비 -수리보수비 -고정자본이자 전기증설 -감가상각비 -고정자본이자 전기요금 수확,선별, 포장노력비 포장자재비	=(9,500+7,500+14,000)*50/5 =(9,500+7,500+14,000)*50*0.05 =(9,500+7,500+14,000)*50/2*0.05 =3,000,000/10 =3,000,000*0.01 =3,000,000/2*0.05 =20*100,000/20 =20*100,000/2*0.05 =81,720월*3.33개월 =(114.9+58.4)/9,017*2,732*6,381 =2,732/10*650	310,000 77,500 38,750 300,000 30,000 75,000 100,000 50,000 272,127 335,047 177,580	증수	=9,017*0.303*1,864	5,092,729
계		1,766,004			5,092,729
효과	3,326,725 (B-A)

※ 수량 기준 : 9,017 kg/10a (‘06 촉성작형 전국 토마토 표준 수량)

가격 기준 : 가락동시장 (‘06.12～‘07.03) 10kg 상자 상품(70%)과 중품(30%)의 수취가격(가중평균가격×0.89) 기준

<개발기술의 활용방법>

가. 겨울철 촉성작형 (9월 정식～이듬해 3월)으로 시설 토마토를 6단 재배 할 경우, 측고가 2.5m 이상이며 면적이 900평 이상의 연동형 시설에서 활용 가능함.

나. 한국전력공사에 농업용전기(을) 기준으로 수전계약을 한 후, 한전에서 수전설비를 설비해주면, 전기설치업자에게 용역을 주어 용량에 맞도록 전선을 설치하여 하우스에 인입하고 전기콘트롤 박스와 전선 및 전등을 설치함.

다. 1-2W형 하우스의 경우, 전등갓이 있는 400W 고압나트륨등을 300평 기준으로 50개를 높이 2.5m, 설치 간격은 하우스 폭 방향으로는 3.5m 간격, 하우스 길이 방향으로는 5.55m 간격으로 설치하여(그림 2 참조), 보광등으로부터 수직으로 1.5m 거리에서 광량이 50 umol m-2s-1 (조도 약 4,100 lux)가 되는 지를 확인하고, 타이머를 이용하여 일몰 후 4시간 정도를 보광함.

라. 주의 할 점은 보광시간 동안에는 난방기를 이용하여 하우스내 온도를 18℃ 정도로 유지하여 광합성과 동화산물의 전류를 촉진해주어야 함.

마. 화재나 전기안전에 주의하고 화재보험에 가입하는 것을 권장함.

<1-2W형 하우스에 보광등 배치 평면도 (예시)>

(3) 수박

피해발생 여건

❍ 기상여건 : 일조시간이 적고 저온동반시 다발생

❍ 피해사례 : ‘09.12월 하순～’10.1월 중순에 정식한 수박으로 ‘10.2월 상순～3월 상순에 착과기였던 재배작형

< 생육단계별 피해 현황 >

생육 단계	정식～덩굴신장	개화～착과기	과실비대기
피해 사항	생육부진	착과불량․지연	초기비대 불량
피해비율(%)	45	25	30

* 2010. 3월 경남 의령군의 피해 추정치임

	< 피해양상 >
◦ 암․수꽃의 소질 저하로 착과지연(10～15일), 기형과 발생 및 착과절위 상승 ◦ 초세 과번무로 착과불량, 광합성 부진으로 식물체 도장 및 과실 비대 지연 ◦ 뿌리활력 저하로 양수분 흡수저해 및 생육 저조(저온) ◦ 덩굴마름병, 잿빛곰팡이병 등 발생이 심하여 작물체 고사(습해)

피해증상

< 착과불량 >	< 기형과 발생 >	< 착과지연 과번무 >

기술적 대책

【일조부족 대책】

❍ 시설내 보광시설 설치 : 고압나트륨등(4만lux 이상)

❍ 시설내 광환경 개선 : 피복재 교환, 피복재 세척, 반사판 설치

❍ 하우스내 공기중 습도조절로 피복재 물방울제거

❍ 적절한 온도관리 및 이산화탄소 시용으로 광합성 증대

< 수박 보광 재배(백열등) >	< 보온터널 내 가온열선 설치 >

【단계별 포장관리】

< 정식단계 >

❍ 하우스 주변 배수로를 깊게 파서 철저한 배수실시

❍ 지온상승을 통한 뿌리활착 촉진을 위해 정식 10일전 비닐 피복 실시

❍ 병해충 피해가 없고 지상부와 지하부의 발달이 균형이 맞는 모종 선택

❍ 정식 시 최저지온이 15℃이상 되게 하고, 맑은 날 오전 중에 정식

❍ 정식 후에는 즉시 하우스나 터널을 밀폐하여 보온에 유의

❍ 착과 및 과실 비대가 극히 불량한 포장 재 정식 실시 등

< 깊은 배수구 정비(선도농가) >	< 낮은 배수구(배수불량) >

< 생육 및 수확단계 >

❍ 착과기 : 착과 증진제(풀메트 등) 이용 안정적인 착과유도

- 병 발생이 심하거나 착과율이 저조한 포장은 철거 후 재 정식

❍ 생육기 : 제4종(미량요소) 복비 엽면시비 및 질소비료 시용

- 주야간 온도관리, 주간 환기로 수꽃 개화촉진 및 저장

- 원줄기를 약 50cm 남기고 적심하여 측지를 재유인

- 잦은 강우로 과습 조건인 경우는 수화제 대신 훈연제로 방해충 방제

- 착과 후 과실비대기 적정 수분관리로 급성시들음증 방지 등

❍ 수확기 : 수확전(25일전) 조기 단수 및 충분한 환기

【기상이 호전될 때 예상되는 상황】

❍ 강한 햇볕으로 뿌리의 기능이 약화된 식물체의 시듦 현상 발생 우려

* 적정 토양수분 유지, 필요시 차광망 설치 등

❍ 하우스 내부를 건조하게 유지시켜 수꽃 개화 및 꽃가루 확보

❍ 4월 이후 주야간 온도차가 높아지지 않도록 주간환기 및 야간 보온관리 철저 등

	현 단계에서 극복이 곤란할 경우
◦ 착과 및 과실 비대가 극히 불량하여 회복이 어려운 포장은 조기에 재정식 ◦ 수박 재정식 후 1차 수정시기에 착과시켜 조기출하 유도 ◦ 재정식하기 전 재배포장 청결로 다음 작물 병해 감염 방지 ◦ 과습 조건에서는 훈연제 이용으로 병해방제 ◦ 시설내 과습 방지로 수꽃가루 활성화 및 수정벌 이용 수분수정 촉진

착과율 향상을 위한 기술지도

착과요령

❍ 착과를 시키기 어려운 조건

- 저온, 일조부족, 다습, 과번무로 인하여 착과 및 과실비대 불량

❍ 초세진단

- 개화당일 암꽃으로부터 줄기선단까지의 길이가 30∼60cm 정도가 적당

❍ 초세가 강하여 착과가 어려울때 조치사항

- 교배전에 측지절단과 삽으로 뿌리 일부를 단근하여 일시적 초세조절

착과절위

❍ 일반적으로 15∼20절 부근에 착생되는 3∼4번 암꽃에  착과

❍ 저온건조, 일조부족 등으로 초세가 약한 경우는 착과절위를 약간 높여 초세를 회복시킨 다음 착과시킴

꽃가루의 발육과 착과

❍ 저온이나 흐린날이 계속되어 꽃가루 발생이 불량한 경우 착과증진제를 이용한 안정적 착과 유도를 하되 적정농도 처리가 중요함

< 수박 착과보조제의 사용요령 >

착과제명	적용대상	사용적기	물20ℓ당 사용약량	사용방법
풀메트 (KT-30)	착과증진	개화당일	1ℓ (50ppm)	인공수분후 과경부 도포
아디놀 (ADINOL)	착과증진	개화당일 ~개화 다음날	원액	인공교배후 과경부 도포(100과당 1㎖)
그로스 (티디아주론)	비대촉진 착과증진	개화당일	1ℓ (50ppm)	인공교배후 과경부 도포

(4) 멜론

피해발생 여건

❍ 멜론재배에서 겨울에서 봄 사이에 흐리거나 비오는 날이 많아 일조량이 부족하면 광 부족에 의한 광합성이 부진해지는 것은 물론 시설 내 열 축적 감소로 생육이 불량해지는 등 피해 발생

* 특히 무가온 보온재배하는 멜론은 저일조 시 터널 내 야간기온과 지온을 확보하지 못해 저온 및 과습 피해 까지 발생되어 피해가 가중됨

* 가온재배하는 멜론도 저일조 지속 시 시설 내 열 축적 미흡으로 난방연료소모 증가와 품질저하의 이중 피해 발생

	< 피해양상 >
◦ 식물체가 연약하고 웃자라며 착과율 저하, 수정 되더라도 기형과 발생 ◦ 동화산물 부족으로 과실의 비대 및 당 축적 감소 ◦ 저일조에 의한 야간 과습으로 덩굴마름병, 잿빛곰팡이병 다발 ◦ 향기가 적고 맛이 없으며 네트형성 및 색택이 불량

피해증상

<일조부족에 의한 잎 갈변>	<네트불량 및 기형과 발생>	<덩굴마름병 발생>

기술적 대책

【사전대책】

❍ 무가온 보온재배 시설은 보온력이 우수한 터널피복재, 외면피복재 및 내부커튼재 이용

- 다겹보온덮개(12온스 이상) 등을 이용해 보온터널 피복

- 보온터널 피복작업을 자동화하여 수광량 증대 및 보온 향상

❍ 적절한 토양수분 및 온습도 관리로 작물체 건전하게 유지

- 자동관수에 의한 생육단계별 적정 토양수분관리

· 15-20-15-30-50 kPa(생육초기-수정기-과실비대기-네트형성기-성숙기)

- 낮동안 천창이나 팬 이용 적정 환기로 고온 및 과습 억제

❍ 시설 내 광선 유입 최대화 및 정식 전 충분한 지온 확보

- PO필름, 방적필름 등 광투과율이 높은 피복자재 피복

- 지온확보가 잘되도록 이랑을 가능한 한 남북방향으로 설치

- 정식 10일전에 하우스를 밀폐하고 비닐멀칭을 하여 충분한 지온확보

❍ 기타 정식 전후 작물관리 요령

- 병해충 감염이 없고 뿌리발달이 좋으며 묘소질이 우수한 모종 선택

- 정식 후 관수는 지온 저하 및 토양 경화를 유발하므로 정식 전 충분히 관수

- 정식 시 최저지온이 18℃이상 되게 하고, 맑은 날 오전 중에 정식

【사후대책】

❍ 주간에 천창과 측창을 이용한 환기 실시로 야간과습 억제

- 주간 기온이 낮더라도 과습을 막기 위해 천창 등으로 환기 실시

- 환기효율을 높이기 위해 천창과 측창환기를 병용하거나 팬 환기 실시

❍ 장기적인 일조부족이 예상될 경우 보광장치 설치

- 광원은 전력소모가 적으면서 효율이 높은 3파장등 등을 이용

❍ 일조부족이 지속될 시 시설 및 작물관리 요령

- 착과증진제(토마토톤, BA 등)를 사용하여 안정적인 착과 유도

- 수경재배 멜론은 양액농도를 높이고 공급량을 줄여 줌

- 미생물제, 근활력 촉진제 등의 관주처리로 생육촉진 도모

- 토양수분을 다소 낮게 관리하여 뿌리활력 증진 및 지온저하 방지

- 시설 내가 과습할 경우 수화제 대신 훈연제로 방해충 방제

- 착과 및 과실 비대가 극히 불량한 포장은 재정식 유도

(5) 딸기

피해발생 여건

❍ (사례) 2010년 1~2월의 저온과 2~3월의 일조량 부족으로 식물체의 생육 및 과실성숙이 지연되어 생산량이 크게 감소되었음

- 2~3월의 평균 수확 소요일수는 30~40일 정도이나 7일 이상 지연

- 2~3월의 딸기 생산량은 전년 대비 15~50% 까지 감소(강진군, 담양군)

❍ 저온기의 일조부족 현상이 지속됨에 따라 식물체가 연약 도장하고  병해 및 생리장해 다발

- 동해 및 식물체의 연약도장으로 잿빛곰팡이병 및 흰가루병 다발

- 수정벌의 활동력 저하 등에 의한 수정불량으로 기형과 발생율 증가

- 광합성 능력의 저하에 따른 과실 당도 2~3 oBx 저하

	< 피해양상 >
◦ 광합성량 부족에 따라 성숙 및 비대가 지연되어 생산량 감소 ◦ 식물체의 연약 도장에 의한 병해(잿빛곰팡이병, 흰가루병) 다발 ◦ 수정벌의 활동능력 저하와 암술의 발육부진에 의한 기형과 다발

피해증상

<연약도장 및 런너발생>	<잿빛곰팡이병 발생>	<흰가루병 발생>

기술적 대책

【사전대책】

❍ 시설의 현대화 및 기능성 자재의 이용으로 재배환경 개선

- PO 및 방적필름 등 광투과율이 높은 기능성 강화 필름 이용

- 시설내 보온력 강화를 위한 자재 설치 : 다겹보온시트 등

- 환기 및 공기유동팬 등의 설치로 시설내 다습 피해 예방

<시설 현대화 및 자동화>	<다겹보온커튼의 이용>	<환기 및 유동팬 설치>

❍ 적정시비 및 토양수분 관리, 작물체의 초세관리기술 투입

- 토양검정에 의한 적정 시비량 결정

- 유기물의 시용량을 늘리고, 질소질 및 호르몬제의 과용을 회피

- 토양수분 함량에 따른 자동관수 및 관비 실시로 웃자람 방지

- 적과 및 액아 제거 등으로 수확기의 식물체 초세 유지

- 적절한 재식거리를 확보하여 수광량을 개선

<토양수분에 따른 관비>	<적과에 의한 상품성 증대>	<액아제거로 초세강화>

【사후대책】

❍ 이병된 잎이나 과실은 조기에 제거하고 철저한 방제를 실시

- 잿빛곰팡이 등의 전염원을 차단하여 2차 피해를 예방

- 기형과가 다발한 화방은 제거하여 다음 화방의 착과를 유도

❍ 잎따주기 및 적절한 환기 등으로 통기성을 확보

- 과습 방지를 위해 환기를 철저히 하고 유동팬 등을 병행

❍ 장기적인 일조부족이 예상될 경우 작물관리 요령

- 적절한 착과관리로 후위 화방의 강건한 착과 및 개화를 유도

- 웃자람 방지를 위해 수분 및 양분 관리를 철저히 하고, 적온 유지

- 4월 이후 지속적 피해가 예상되면 수확을 중단하고 수박, 쪽파 등의 후작물로 대체

(6) 장미

피해발생 여건

❍ 겨울철~봄철 일조량의 부족으로 인해 시설재배 장미에 피해 발생

	< 피해양상 >
◦ 생육기간 동안의 저온과 잦은 강우로 인한 일조부족으로 생육이 지연됨 ◦ 개화소요일수가 평년대비 5~8일 정도 더 소요됨(평년 봄 55~60일) ◦ 일조부족으로 광합성이 부족하여 신초생장이 저해되는 로제트나 블라인드 증가 ◦ 일조부족에 의한 시설내 과습으로 흰가루병, 노균병, 잿빛곰팡이병 등 병발생 증가

피해증상

기술적 대책

【사전대책】

❍ 수광 조건 향상 : 하우스 비닐교체, 유리온실 먼지제거 등

- 겨울철 일조부족에 대비하여 가을에 비닐을 교체해 주고 유리온실의 경우 유리를 청소하여 먼지 등에 의한 광의 차단을 최대한 방지

- 바닥 및 측면에 반사필름을 설치하여 광 이용 효율 증대

❍ 일조부족 보상을 위한 보광처리

- 전등의 설치 : 400W 고압나트륨등(HPS등)을 최소한 4평당 1개씩 설치

- 처마의 높이가 높은 온실에서는 1,000Watt의 고압나트륩등(HPS등)을 사용

- 전체 면적에 균일하게 광을 공급하기 위해서는 지붕의 높이는 최소 3.6m가 적합함

- 지붕이 낮은 온실에서는 400~430Watt의 HPS등으로 설계하는 것을 추천

- 보광시 광도는 장미의 보상점인 3,000 Lux(3240 fc, 60 ㎛ol/m/sec)이상이 좋고 야간에 실시하는 것이 효과적임

- 보광시기는 10월부터 시작해서 3월 중순까지 처리

❍ 절화장미보광처리 30일 후의 신초발생수 및 신초장

처리내용	신초수 (개/주)		신 초 장 (cm)	블라인드 비 율(%)
	10일 후	30일 후
무처리	4.6	4.1	55.9	38.7
보 광	6.6	4.7	57.4	19.7

❍ 절화장미  수량과 절화품질에 미치는 보광효과

처리 내용	수 량 (본/10a)	절화장 (cm)	절화경경 (mm)	절화중량 (g)	엽 수 (매)
무처리	137,760	68.0	5.1	31.42	7.9
보 광	157,710	70.4	5.6	34.48	7.8

❍ 주기적인 약제 방제에 의한 병 발생 방지 대처

- 흰가루병, 노균병, 잿빛곰팡이병 발생 방지를 위해서 환기 및 약제방제

【사후대책】

❍ 일조부족으로 생장지연 및 생육부진의 경우에는 엽면시비 등으로 생육회복에 만전

❍ 병 발생이 심한 경우에는 낙엽을 제거하여 병발생원을 제거

(7) 국화

피해발생 여건

❍ 겨울철~봄철 일조량의 부족으로 인해 시설재배 국화에 피해 발생

	< 피해양상 >
◦ 생장 지연으로 인해 전체 재배일수가 20일 이상 지연 ◦ 저일조에 의한 화뢰발달 및 착색불량, 품질저하 초래 ◦ 흐린 날씨로 인한 습도 상승으로 흰녹병 발생 증가

피해증상

< 국화의 흰녹병 피해증상 >

기술적 대책

【사전대책】

❍ 수광 조건 향상 : 하우스 비닐교체, 유리온실 먼지제거 등

- 겨울철 일조부족에 대비하여 가을에 비닐 교체 또는 유리온실의 경우 청소를 통해 먼지 등을 제거함으로써 수광량 최대조건 조성

❍ 일조부족 보상을 위한 보광처리 : 기설치된 전조시설 이용

- 전등 설치 : 50-100W 전구 1개/1.5㎡

- 전등 높이 : 식물체 상단에서 1-1.5m

- 보광 시기 : 일조부족한 날(강우, 흐린날)의 주간

❍ 주기적인 약제 방제에 의한 병 발생 방지 대처

- 흰녹병 발생 방지를 위해서 환기 및 약제방제 철저

【사후대책】

❍ 일조부족으로 생장지연 및 생육부진의 경우에는 엽면시비 등으로 생육회복에 만전

❍ 흰녹병 발생이 심한 경우에는 수확 후 포장 잔해물을 깨끗이 제거

【참고자료】

□ 국화 전조재배 시설 이용 보광처리

○ 국화 재배농가에는 백열등을 이용한 전조 시설이 있으므로 흐린날이나 비오는 날은 이 시설을 이용하여 낮에 보광한다.

* 전조재배 : 일장(日長) 시간을 인위적으로 조정하여 개화기 조절

* 보광재배 : 부족한 태양광을 인공광원으로 보충하여 작물생육 촉진

□ 국화 흰녹병 원인·피해증상 및 방제법

< 원인  >

○ 흰녹병은 기상조건과 밀접한 관계가 있어 비가 자주오고 과습한 날이 많으면 심하게 발생하는 대표적인 병해임(흰녹병 병원균은 13∼22℃ 전후에서 발아,전염이 가장 잘 되며, 대략 7-10일간의 잠복기간이 있음)

< 피해증상 >

○ 잎의 뒷면에 초기에는 흰색으로 융기한 점무늬로 나타나고, 진전되면 구형의 돌기 모양으로 변한다. 후에 돌기 형태는 담갈색으로 변하고, 돌기의 주위는 담황색을 띠게 된다. 병든 잎은 일찍 말라죽는다.

< 흰녹병 방제 방법 >

○ 흰녹병은 상대습도가 90%이상일 때 발병되므로 농약살포시 오전에 실시해서 물기가 빨리 마르도록 환기팬을 가동, 가능한 빨리 건조시킴

○ 흰녹병의 주 발병 시기는 4월～7월, 9월～10월로 주의를 기울여 관찰하고 발견 즉시 주기적으로 게통이 다른 약제를 잎 뒷면까지 고루 살포함

○ 흰녹병균은 낙엽이나 그루터기 등에 기생 잠복하므로 수확 후에는 포장 잔해물을 깨끗이 제거하여야 다음 작기 발병을 막음

<국화농가 전조 시설> < 국화의 흰녹병 피해증상 >

(8) 카네이션

피해발생 여건

❍ 겨울철~봄철 일조량의 부족으로 인해 시설재배 카네이션에 피해 발생

	< 피해양상 >
◦ 생육기간 동안의 저온과 잦은 강우로 인한 일조부족으로 생육이 지연됨 ◦ 개화가 평년대비 10~20일 정도 늦어짐 (평년 어버이날) ◦ 일조부족에 의한 시설내 과습과 저온으로 녹병, 잎말이 증상 등 병 및 생리장해 발생 증가

피해증상

<녹병 증상>              <잎말이 증상>

기술적 대책

【사전대책】

❍ 수광 조건 향상 : 하우스 비닐교체, 유리온실 먼지제거 등

- 겨울철 일조부족에 대비하여 가을에 비닐을 교체해 주고 유리온실의 경우 유리를 청소하여 먼지 등에 의한 광의 차단을 최대한 방지

- 바닥 및 측면에 반사필름을 설치하여 광 이용 효율 증대

❍ 일조부족 보상을 위한 전등조명

- 전등의 설치 : 100W 백열등 1개/10㎡

- 전등의 높이 : 식물체 상단에서 1-1.5m

- 전등조명시간 : 해질 때부터 밤 10시까지 또는 22-02시까지 조명

- 전등조명시기 : 대생엽이 5매일 때부터 30-50일간 처리

❍ 저온피해 방지대책

- 생육적온인 야간 최저온도 10℃ 이상 가온

❍ 주기적인 약제 방제 및 생리장해 방지 대처

- 녹병 발생 방지를 위해서 환기 및 약제 방제

- 잎말이 증상

· 하우스내에 충분한 광이 들도록 하고, 베드 중앙의 중위엽까지     광이 최대한 많이 들도록 정식거리를 적절히 하고, 보광도        도 실시하며, 토양내 질소는 200ppm 을 유지한다.

【사후대책】

❍ 일조부족으로 생장지연 및 생육부진의 경우에는 엽면시비 등으로 생육회복에 만전

❍ 병 발생이 심한 경우에는 낙엽을 제거하여 병발생원을 제거