배 착과불량(저온피해) 과원 관리기술

사과사과

배 저온(서리)피해 동향(2020. 4.)

∘(4월 초) 4. 4.~4. 6. 기간 중 최저 영하 4℃의 저온에 만개기의 배꽃 노출

- 꽃잎 갈변, 암술ㆍ배주 흑변, 나주지역 평균 피해율 50∼60%(달관, 표본조사)

∘(4월 중∙하순) 인공수분 이후 평균기온 10℃ 내외의 저온 지속과 일부 지역 서리 발생(2회 이상)

- 수정불량(황화, 낙과), 배 발육 불량, 열매자루(과경)도 짧아지는 현상 발생

- 수정된 과실에서도 서리피해 흔적 관찰 및 비정형과 많음

☞ 이듬해 정상착과를 위해 결실량 확보 및 수세 회복 관리 필수

정상착과(크기 및 상태, 4. 27. 나주)	저온(서리) 피해과총(4. 27. 나주)

1		열매솎기

❍ (적정 착과량 확보) 봉지 씌우기 전(6월 상순)까지 열매솎기 늦춤

- 상품성이 낮은 과실도 수세 조절용으로 착과

ㆍ착과대상: 정형과, 기형과, 유체과, 소과 등

ㆍ열매솎기 대상: 병든 과실(검은별무늬병, 붉은별무늬병 등)

❍ (열매솎기) 1화총에 2~3개 이상 착과된 경우 앞에 핀 꽃에서 맺힌 과실 착과

- 착과 불량이 심한 경우: 1화총에 2개 과실 남김

ㆍ착과율이 현저히 낮은 경우: 1화총에 3개 이상도 착과

2		순따기

❍ (시기ㆍ방법) 5월 상순부터 가급적 일찍, 결과지 위ㆍ아래에 무성하게 발생한 신초 솎기

❍ (효과) 광 환경 개선으로 과실품질 향상 및 꽃눈 형성 촉진

[착과과실]                           [열매솎기 대상 과실]

[순따기 전]	[순따기 후]

3		유인(가지 묶기)

❍ (시기ㆍ방법) 측면 발생 가지를 6월 상~7월 중순에 수세에 따라 10~40° 정도로 유인

❍ (주의) 지나칠 경우 신초의 재생장을 많게 하여 양분 소모 유발

- 광환경 악화 및 단과지의 꽃눈 분화 발달, 과실 품질을 나쁘게 함

[가지묶기]

4		토양관리∙관수

❍ (토양관리) 배나무 열간을 이용하여 명거배수 및 폭기식 심토파쇄

- 뿌리 활력를 높이고, 조기 낙엽 등의 생리장해를 줄임

[배수로 정비]               [폭기식 심토파쇄]           [조기낙엽(수분장해)]

❍ (관수) 10~15일간 20~30㎜정도 강우가 없는 경우 관수 필요

- 과실 생육초기, 과실비대 및 성숙기 가뭄 대비 적정 토양수분 관리

[고온 건조 시 관수]             [자동수분측정기]             [엽소현상(가뭄피해]

5		비배관리ㆍ병해충 방제

❍ (웃거름 시용 감량 및 무시용) 5월 중ㆍ하순(장마 이전)

- 착과량 50~70%의 경우: 1/2 감량, 50% 이하는 무시용

❍ (병해충 적기 방제) 과원예찰을 통해 검은별무늬병, 복숭아순나방, 깍지벌레 등 적기 방제

- 착과불량 시 신초가 무성해지고, 약제 침투가 어려워져 병해충 발생 증가 우려

[붉은별무늬병]        [검은별무늬병]         [꼬마배나무이]        [복숭아순나방]