제5절  농업수리시설

1. 수리시설 현황

장성의 수리시설을 고종36년(1889)에 발행된 필사본인 장성읍지와 1927년에 발행된 일본인 장성읍지에서 볼 수 있는데, 저수지인 제언(堤堰)과 보(洑)가 기록되어 있다. 전자에는 제언으로 송산제(松山堤)를 비롯하여 14개소의 제언이, 후자에는 마당제(馬堂堤)를 비롯 21개소의 제언과 79개소의 보가 <표 4-32>에서 보듯이 기록되어 있는데 그 위치와 몽리면적도 기록되어 있어 당시의 수도작(水稻作) 농사가 활발하였음을 짐작할 수 있다.

1974년의 장성 수리시설별 몽리면적이 <표 4-33>에 나타나 있는 바 총시설 523개소에서 몽리면적 6,630ha를, 2000년에는 338개소의 수리시설에서 7,543ha의 논을 몽리하고 있다. 시설에 있어서 집수암거와 관정이 근래에 이르러 감소되고 있으나 1999년의 몽리면적은 7,574ha로 1974년의 몽리면적을 약 1000ha 상회하고 있다. 이러한 결과는 1976년에 준공된 장성댐의 혜택이 크다.

<장성댐>  * 국내에서 두 번째의 농업용수 전용 대규모 저수지

□ 착 공: 1973. 7             □ 준  공: 1976. 9

□ 총 저수량: 89,700천□      □ 만수면적: 687ha

□ 관개계획면적: 13,900ha     □ 관개면적: 11,626.3ha

□ 제고(堤高): 36m           □ 제 체적: 1,689,000□

<표 4-32> 장성읍지(長城邑誌)상의 수리시설 일람	(단위: 개소)

구 분	발행 연대	제 언	계	보	계
장성군읍지	1889, 필사	송산, 거마산, 여고개, 대박, 궁구, 성문동, 율곡, 소보, 구천, 석제, 마산, 풍정, 녹진동, 검정	14
장성읍지 (호남읍지중)	? 필사	마당, 궁구, 석문, 구천, 대박, 소보, , 석, 녹진, 마산, 풍정, 검정, 여고, 송산,	13
장성읍지	1927, 인본	마당, 궁구, 대박, 석문, 마산, 풍정, 검정, 안청, 평촌, 녹진, 소보, 호계, 연정, 대산, 하하, 월정, 월산, 후동, 여고, 거마, 송산	21	유탕, 부흥, 신천, 역, 영당, 진도, 중, 군수, 이양, 탑정, 신, 수정, 남계, 분리, 공수, 정자, 제석, 하신, 좌평, 마산, 장대, 부석, 부신, 하청, 장진, 상.하, 흘류, 팽수, 원당, 용, 견, 호수, 석교, 수침, 흑석, 대수, 구봉, 대야미, 소시랑, 중신, 군사, 원동, 유하, 서당, 묘야, 유목, 구주, 사, 개천, 황록, 염, 부, 원흠, 유왕수, 도락, 수도, 세, 구남, 구방, 덕신, 원하, 성고, 벽암, 함, 개정, 일립, 다소, 조각, 신가, 황경, 용지, 운, 계화, 평목, 형제, 작암	79

<표 4-33> 수리시설 현황	(단위: ha)

구분	함 계		저 수 지		양 수 장		보		도수로	집수암거		관 정		기 타
	개소	몽리 면적	개소	몽리 면적	개소	몽리 면적	개소	몽리 면적	개소	개소	몽리 면적	개소	몽리 면적	개소	몽리 면적
1974 1979 1989 1999	523 798 728 339	6,630 8,328 7,471 7,574	126 145 127 124	3,368 6,161 5,895 5,836	6 8 5 9	175 83 76 93	52 277 54 82	922 840 582 577	1 6 - -	108 171 29 28	23 342 216 216	229 191 18 97	325 56.6 36 261	1 - - -	649 - 666 591

자료: 장성군사(1982). 농림부 농업조사 1989. 1999