제   안   서

제 안 명	시설과수 배수불량 개선을 위한 폭기식 심토파쇄기 구매요청
성 명	김 상 일	연 락 처	010-7 1 1 7- 9 6 0 0
		주소	삼계면 평림암치로 807
재배작물	레몬 / 백향과	농기계명	폭기식 심토파쇄기 IA-6000 다산팜마트 심토파쇄기
현 재 의 문 제 점	1. 시설과수는 대부분 논 위에 지어진 하우스에서 재배를 함. - 논은 다년간 지표면의 30CM 정도만 경운 로터리작업을 하여 벼를 재배해왔기에 그 이하의 토양은 상당히 굳어있는 편으로 심근성 작물의 뿌리내림이 안좋음. 2. 시설 내부에서 답압(사람이 걷는 압)이나 농기계의 움직임으로 땅이 굳음. - 이는 시설하우스뿐만아니라 노지 과수에도 적용되는 사항으로 ss기, 답압, 빗물에 의한 굳음 배수불량, 뿌리활착 저하 등 문제점 발생
제 안	다산팜마트 심토파쇄기는 휴대용이라 구매비용이 낮아 각 농가별로 구입해서 사용이 가능하나 휴대용 폭기식 심토파쇄기, 에어노즐, 콤프레샤를 구비해야함. IA-6000 제품은 자주식 폭기식 심토파쇄기이나 대형제품이고 가격이 높아 단일 농가에서 구비하기가 힘듬. 마이스터대학 청년CEO 아열대과수학과 교육을 듣는 중 폭기식 파쇄기에 대해 정보를 얻게 되어 정보를 얻고 사용 후기 등을 찾아보고 효과가 상당히 좋다는 것을 알게 되었습니다. 다른 지역 농업기술센터 농기계임대사업소에서는 과수재배농가의 고품질 생산을 위해 2010년 이전부터 제품을 구비하여 농가에 임대사업을 해왔으나 장성군 농업기술센터에는 없음을 알게 되어 농기계 구비를 제안 드리는바 입니다.
기 대 효 과	휴대용 폭기식 심토파쇄기의 경우 구멍을 기준으로 지름 2~4미터의 경반층 파쇄가 가능하고 IA6000의 경우 구멍을 기준으로 지름 6미터의 경반층 파쇄가 가능함. 경반층을 분해하여 뿌리의 활착을 도울 수 있고 토양에 산소공급에 유리함. 작업을 반지름 간격으로 작업할시 경반층에서 배수로를 활성화 시킬 수 있어 유공관을 묻은 것 보다 경제적이고 도 높은 효율의 배수를 가능케함. 이는 뿌리의 활착에 도움이 되고 양분의 흡수가 원활하게 되어 고품질 농산물 생산에 유리한 작용을 가능하게 함. 앞으로 더욱 아열대성 기후가 되어가는 시대에 갑작스런 폭우 많은 강우량을 대비하기 위한 작업을 농가가 원활하게 진행 수 있음.
제품 사진 IA-6000 (본사 홈페이지 제품 캡쳐본)
제원
다산에이앤티 제품 및 제원 (네이버스토어 사진 캡쳐)

폭기식 심토파쇄 정보

사진 출처 및 사이트 링크

농업기술길잡이, 농촌진흥청, 자두

- IA-6000

http://www.ilam.co.kr/

- 휴대용 폭기식 심토파쇄기  다산에이앤티

https://smartstore.naver.com/dsfmart/products/8006836967

https://blog.naver.com/dasan76/220771494935

네이버쇼핑 폭기식 심토파쇄기 검색 1건