2020. 지속가능한 과수육성사업 추가신청 계획

금년도 과수육성사업(과원시설지원, 신규과원 조성예정지 관리지원)

대상자를 기 선정 추진하였으나 포기자 및 잔여사업비 발생으로 추가

사업 대상자를 선정하고자 함.

□ 추진방향

❍ 고품질 시설 지원을 통한 과일품질 고급화로 농가소득 향상 기여

❍ 과수시설현대화 및 생력화 지원으로 경영비용 절감과 소득향상

□ 추가신청 현황

세부 사업명	사업량	사 업 비(천원)			비고
		계(100%)	군비(50%)	자담(50%)
계		457,626	228,813	228,813
과원시설지원	12ha	259,720	129,860	129,860
신규 과원 조성 예정지 관리지원	10㏊	197,906	98,953	98,953

□ 지원대상

❍ 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」에 따른 농업경영체 등록한 농업인

- 자부담 확보능력 불가능자(신용불량자 등) 및 지방세체납자 지원 제외

❍ 2020년 6월 이내 사업 완료농가 우선 지원(미 완료시 후순위 인계)

❍ 농지 소유자 또는 농지 임차가(5년 이상) 가능한 농가

- 적법한 절차를 거치지 않고 조성된 토지(임야 등)는 지원제외

❍ 최근 2년간 동일사업 중도 포기자는 지원 대상에서 제외

❍ 관외에 주소를 둔자 및 농업외 소득 37,000천원 이상인 자 지원 제외

□ 사업별 추진 계획

1		과원시설 지원 사업

❍ 사 업 량 : 12㏊

❍ 사 업 비 : 259,626천원(보조 129,860 자담 129,860)

❍ 사업대상 : 과원이 조성된 과수 농가

❍ 사업내용 : 과원 지주시설, 관수시설, 조수류퇴치기 등

❍ 지원기준

- 관수시설

세부사업		금액(천원)	산 출 내 역(1,000㎡ 기준)
관수시설 (1,710천원) - 수동스프링 쿨러 적용시	수동 스프링클러 / 수동점적 (농가선택)	1,400 +관수부	◦ 기계부(1,000㎡ ~ 5,000㎡) - 물탱크 5톤, 모터 1마력, 여과기 등 기타자재
		2,400 +관수부	◦ 기계부(5,000㎡ ~ 10,000㎡) - 물탱크 10톤, 모터 2마력, 여과기 등 기타자재
		단가적용	◦ 관수부(스프링쿨러 310원/㎡, 점적 260원/㎡) - 점적호스, 기타자재 등
	소 계	1,710	◦ 수동 스프링쿨러 적용 시

- 야생동물방지시설 : 조수류퇴치기 - 업체시공  (단위 : 천원/0.5ha)

세부사업	구 분	금액	산 출 내 역(기준/0.5㏊)
바람풍선형 (업체시공)	기기본체	1,600	◦ 컨트롤 본체(1대 : 400천원) ◦ 에어풍선 셑(모터 500w /4대 × 300천원)
	부속자재	1,400	◦ 지주 파이프, 전선, 설치비 등
	소계	3,000	※ 기본시설은 1ha까지 사용 가능, 추가 면적은 부속자재만 계산 : ㎡ × 300원 예) 0.8ha : 3,900천원(3,000 × 300원)
울림종형 (업체시공)	모터 등 기본시설	3,850	◦ 기어드 모터(1대 450천원) ◦ 링, 체인기어, 체인, 지구베어링, 통 베에링 등
	부속자재	2,650	◦ 스텐레스 벨, 파이프, 스프링, 인건비 등
	소계	6,500	※ 기본시설은 1ha까지 사용 가능, 추가 면적은 부속자재만 계산 : 1㎡×500원 예) 1ha(1대) : 9,000천원
솔라형 (업체시공)	기기본체	2,100	◦ 조류퇴치기(3대/2,100천원) - 태양전지모듈(10W), 레이저(532nm) - 충전배터리(밀폐형 – 12V 4AH) - 지주파이프(32mm*2,600mm) ※ 설치기준 : 1대/1,650㎡ (약 500평) 단가 700천원/대(설치비 포함)

- 야생동물방지시설 : 방조망(일반형)

(단위 : 천원/0.5ha)

품 명	규 격	단위	수량	단가(원)	금 액
계					13,780
중심 파이프	Ø48×2.30t×4m	개	90	16,000	1,440
주위, 보조파이프	Ø48×2.30t×4m	개	84	16,000	1,344
구석주 파이프	Ø48×2.30t×4m	개	12	16,000	192
방조망 전용캡	120㎜×160㎜	개	174	3,000	522
방조망(PE망)	20m×150m, 50㎜×㎜	룰	4	550,000	2,200
기단지주말뚝	Ø48×2.3t×1m	개	174	4,000	696
코팅와이어	4Ø	m	2,300	350	805
코팅와이어(지주고정용)	4Ø	m	500	350	175
V형 기단지주말뚝	5t×1m	개	136	6,000	816
회전클램프	Ø48용	개	230	1,600	368
PE 로프	Ø48용	m	1,700	150	255
출 입 구	소	개	4	3,000	12
기타 잡자재		식	1	202,000	202
인 건 비	철공	명	35	100,000	3,500
부 가 세	10%				1,253
* 하자담보책임기간 : 골조부분은 준공완료 후 3년. 방조망은 1년임. * 내재해 기준 : 경상남도 거창군 기준 * 방조망은 가급적 개폐가 가능토록 설치하여야 하며, 농가는 과실수확 후 폭설 피해가 없도록 방조망을 개방하여야 함

- 야생동물방지시설 : 방조방풍망             (단위 : 천원/0.5ha)

품 명	규 격	단위	수량	단가(원)	금 액
계					19,960
중심 파이프	Ø48×2.3t×4m	개	121	16,000	1,936
주위, 보조파이프	Ø48×2.3t×4m	개	96	16,000	1,536
구석주 파이프	Ø48×2.3t×4m	개	12	16,000	192
방조망 전용캡	120㎜×160㎜	개	229	3,000	687
방조망(PE망)	20m×150m, 50㎜×㎜	룰	4	550,000	2,200
기단지주말뚝	Ø48×2.3t×1m	개	229	4,000	916
코팅와이어	Ø4	m	2,450	350	858
코팅와이어(지주고정용)	Ø4	m	520	350	182
V형 기단지주말뚝	5t×1m	개	150	6,000	900
회전클램프	Ø48용	개	250	1,600	400
PE로프	Ø48용	m	1,800	150	270
출입문 로라	소	개	4	3,000	12
둘레파이프	Ø48×2.3t×6m	개	94	24,000	2,256
방 풍 망	100m×4m(4㎜×㎜)	개	3	250,000	750
기타 잡자재		식	1	250,000	250
인 건 비	철공	명	48	100,000	4,800
부 가 세	10%				1,815
* 하자담보책임기간 : 골조부분은 준공완료 후 3년. 방조망 및 방풍망은 1년임. * 내재해 기준 : 경상남도 거창군 기준 * 방조망은 가급적 개폐가 가능토록 설치하여야 하며, 농가는 과실수확 후 폭설 피해가 없도록 방조망을 개방하여야 함

※ 위 지원사업 외 과원시설은 과수생산시설현대화사업 지침단가 준용

- 야생동물방지시설 : 방풍망시설(일반형)

(단위:천원/200m(0.5ha))

품 명	규 격	단위	수량	단가(원)	금 액	비고
합 계					8,070
백관파이프	50A×2.1t×0.6m	개	68	3,869	263
백관파이프	40A×2.1t×3.5m	개	136	12,453	1,694
백관파이프	40A×2.1t×0.6m	개	68	3,022	205
백관파이프	20A×1.9t×6m	개	104	10,882	1,132
패 드	0.7×70	개	80	4,110	329
유 반 도	40×20	개	220	411	90
유 볼 트	40×20	조	440	133	59
연 결 봉	20A	개	100	581	58
스 프 링		m	600	145	87
말 목	앵 글	개	68	3,627	247
담 바 클	5/8	개	68	1,692	115
와이어클립	5/8	개	280	217	61
와이어로프(무코팅)	8×100	롤	4	74,963	300
방 풍 망	4×2×100	롤	2	71,820	144
피 스 못	9×13	봉	2	8,269	17
크리프반도(회전)	40×40	개	140	1,692	237
용접봉	3.2mm	타	2	11,208	22
캇타날	14mm	개	20	2,902	58
피스드라이버		개	12	1,572	19
시공비	철공	인	22	100,000	2,200
부가가치세	10%				734
소계					8,070
* FTA기금 과수고품질 시설현대화사업 표준규격 설계 시방 자료집 기준 단가 적용 * 하자담보책임기간 : 시설부분 3년, 소모성 자재 1년

- 과원시설(사과)

※ 지원기준 기본사항 : 식재간격은 4.0×2.0m, (1,000㎡ 기준 114주)

세부사업		금액(천원)	산 출 내 역(1,000㎡ 기준)
배수시설 (1,370천원)	장비대	500	◦ 굴삭기 1대×1일×500천원 (1,000~2,500㎡ : 500천원), (2,500~5,000㎡ : 1,000천원) (5,000~7,500㎡ : 1,500천원), (7,500~10,000㎡ : 2,000천원)
	유공관대	480	◦ 150mm×4m, 60개×8천원
	기타자재	390	◦ 맨홀, pvc파이프, 유공관 덮개 등
	소 계	1,370
지주설치 (1,188천원)	지 주 대	1,088	◦ 160개 × 6.8천원(개별․중간․외곽지주)
	설 치 비	100	◦ 1인 × 100천원
	소 계	1,188

- 과원시설(복숭아)

※ 지원기준 기본사항 : 식재간격은 6.0×6.0m, 28주(1,000㎡, 28주)

구 분		금액(천원)	산 출 내 역(1,000㎡ 기준)
배수시설 (1,050천원)	장비대	500	◦ 굴삭기 1대×1일×500천원 (1,000~2,500㎡ : 500천원), (2,500~5,000㎡ : 1,000천원) (5,000~7,500㎡ : 1,500천원), (7,500~10,000㎡ : 2,000천원)
	유공관대	480	◦ 60개(150mm×4m)×8천원
	기타자재	70	◦ 맨홀, pvc파이프, 유공관 덮개 등
	소계	1,050
지주설치 (우산형) (700천원)	지주대	600	◦ 파이프(48㎜×4m) 14,000원×28개) + (캡 1,700원×28개) + (예인선끈 160천원×1통)
	설치비	100	◦ 1인 × 100천원
	소계	700

- 과원시설(체리)

※ 지원기준 기본사항 : 식재간격은 4.0m×3.0m (1,000㎡ 기준 83주)

구 분		금액 (천원)	산 출 내 역(1,000㎡ 기준)
배수시설 (1,140천원)	장비대	500	◦ 굴삭기 1대×1일×500천원 (1,000~2,500㎡ : 500천원), (2,500~5,000㎡ : 1,000천원) (5,000~7,500㎡ : 1,500천원), (7,500~10,000㎡ : 2,000천원)
	유공관대	560	◦ 150mm×4m, 70개×8천원
	기타자재	80	◦ 맨홀, pvc파이프, 유공관 덮개 등
	소계	1,140
지주설치 (910천원)	지주대	810	◦ 100개×8.1천원(개별․중간․외곽지주)
	설치비	100	◦ 1인 × 100천원
	소계	910

2		신규 과원 예정지 관리 지원 사업

❍ 사 업 량 : 10㏊

❍ 사 업 비 : 197,906천원(보조 98,953, 자담 98,953)

❍ 대상품종 : 사과, 복숭아, 체리, 청포도(2021년 청포도 조성사업에 한함)

❍ 사업대상 : 예정지 기반조성 후 신규과원 조성 희망자

❍ 사업내용 : 토양정지 및 암거배수, 토양개량 등 토양 정비

❍ 유의사항

품 종	내 용	비 고
사과, 복숭아, 체리	◦ 금년도 사업 대상자는 2021년 신규 과원 조성 사업(묘목재식, 지주설치, 관수시설 등) 대상 임. ⇒ 2021년 신규과원 조성 희망자는 금년도 예정지 관리 사업 반드시 신청
청포도	◦ 2021년 청포도 비가림 시설 지원사업과 연계 함. ⇒ 금년도 토양 예정지 선정자는 2021년 청포도 사업량 범위 내에서 대상자 선정에 우선순위 등 가점 부여	지원기준 기본사항 “사과”동일

❍ 사과 지원기준 기본사항 : 식재간격 4.0×2.0m, 1,140/㏊

구 분		금액(천원)	산출내역
토양정지 및 암거배수	장비대	2,000	◦ 굴삭기 1대×4일×500천원
	유공관대	4,480	◦ 150mm×4m - 560개×8천원
	기타자재	352	◦ 맨홀, pvc파이프, 유공관 덮개 등
	소계	6,832
토양개량	퇴비, 비료	3,000	◦ 퇴비 40톤+용성인비 200kg+석회 2,000kg 등

- 지원 단가 이하로 구입할 경우는 구입가격의 50% 보조적용하고, 사업비 초과시 보조금 외

자부담 원칙

- 위 세부 단가는 달라질 수 있음

- 기타 지침에 없는 기자재는 비교견적 등 객관적인 산출근거에 의해 결정 추진

❍ 복숭아 지원기준 기본사항 : 식재간격 6.0×6.0m, 280주 / ha

구 분		금액(천원)	산출내역
토양정지 및 암거배수	장비대	2,000	◦ 굴삭기 1대×4일×500천원
	유공관대	3,400	◦ 150mm×4m - 425개×8천원
	기타자재	638	◦ 맨홀, pvc파이프, 유공관 덮개 등
	소계	6,038
토양개량	퇴비, 비료	4,410	◦ (퇴비 120톤×30천원)+(용성인비 20kg×30포 350원) (석회 4,000kg × 150원)

❍ 체리 지원기준 기본사항 : 식재간격 4.0m×3.0m, 830주 / ha

구 분		금액(천원)	산출내역
토양정지 및 암거배수	장비대	2,000	◦ 굴삭기 1대×4일×500천원
	유공관대	5,000	◦ 150mm×4m, 625개×8천원
	기타자재	600	◦ 맨홀, pvc파이프, 유공관 덮개 등
	소계	7,600
토양개량	퇴비, 비료	3,000	◦ 퇴비 40톤+용성인비 200kg+석회 2,000kg 등

□ 행정사항

❍ 신규과원 예정지관리 지원사업은 다음년도 신규과원 조성을 위한

사전 토양정비 사업으로 필수적 선행해야 하는 사업임을 안내

❍ 사업 희망자가 빠짐없이 신청 할 수 있도록 적극 홍보

❍ 추가 사업신청서 제출 :  2020. 5. 8.(금)까지

2020년 지속가능한 과수육성사업 신청서(과원시설)

※ 아래 신청내역 빠짐없이 적어주시기 바랍니다.(보조사업자 선정시 활용)

신청자	성 명 (배우자)			생년월일				전화 번호	집
									H․P
	주 소
신청내용	사업명							식재작물
	사업대상지							사 업 량 (㎡)
	사 업 비 (천원)		계		보 조		자부담			사업추진 기간
세부사업별
	계
2020년 월 일 신청자 : (서명 또는 인) 장성군수 귀하
첨부 서류		1. 사업계획서 1부. 2. 개인정보 제공동의서 1부. 3. 농지원부(임대) 및 토지대장 1부(사업대상지 확인용) 4. 동의서(울림종형 설치 사업 신청자에 한함) 1부.

2020년 지속가능한 과수육성사업 신청서(신규과원조성예정지)

※ 아래 신청내역 빠짐없이 적어주시기 바랍니다.(보조사업자 선정시 활용)

신청자	성 명 (배우자)			생년월일				전화 번호	집
									H․P
	주 소
신청내용	사업명							식재작물
	사업대상지							사 업 량 (㎡)
	사 업 비 (천원)		계		보 조		자부담			사업추진 기간
세부사업별
	계
2020년 월 일 신청자 : (서명 또는 인) 장성군수 귀하
첨부 서류		1. 사업계획서 1부. 2. 개인정보 제공동의서 1부. 3. 농지원부(임대) 및 토지대장 1부(사업대상지 확인용)

사 업 계 획 서 (공통)

□ 사업 대상지 내역

(단위 : 천원)

지번	지목	면적(㎡)	소유인	임대차 기간 (2020년 ~ 만료일)
계

□ 세부사업별 추진일정

세부사업명	1월 ~ 3월	4월 ~ 6월	7월 ~ 9월	10월 ~ 12월

※   “↔” 로 표시

○ 사업완료 예정시기 : 2020.   .    .

개인정보제공동의서(공통)

○ 성명 :                    ○ 생년월일 :

○ 주소 :

상기 본인은 장성군이 「개인정보보호법 제15조 제1항, 제2항」에 따라  다음과 같이 개인정보수집목적 외로 개인정보자료를 제공하는데 동의합니다.

① 제공받는 자(기관)	장성군청 농업기술센터(원예소득과)
② 이용 목적	2020년 과수분야 보조사업 대상자 선정
③ 제공 항목	이름, 생년월일, 주소 등
④ 개인정보 보유 및 이용기간	동의서 작성일로부터 (5년)
⑤ 고유식별 및 민감정보 처리에 동의	□ 동의함 □ 동의하지 않음
⑥ 귀하는 개인정보제공에 대해 동의를 거부할 권리가 있으며, 동의를 거부할 경우 불이익(보조금 교부결정 불가)이 있을 수 있습니다.

2020.  4.     .

성명           (서명 또는 인)

장성군수 귀하

≪개인정보자료제공 동의시 기재요령≫

① 개인정보를 제공받는 자 또는 기관 명칭을 기재합니다.

② 제공 받는 자의 개인정보 이용 목적을 기재합니다.

③ 제공하는 개인정보의 항목을 모두 기재합니다.

④ 개인정보를 제공받는 자의 개인정보 보유 및 이용기간을 기재합니다.

⑤ 동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익 고지 여부를

확인합니다.

< 붙 임 >

2020 지속가능한 과수육성사업 대상지 사진대지

□ 확 인 일 : 2020년   월    일

□ 신청사업 : 과원시설, 신규과원조성예정지

□ 위    치 :         면           리          번지  외     필지

□ 신 청 인 :         면        성명 :

현장확인 공무원 :            읍면    성명            (인/서명)

원     경

근     경

동    의    서

❍ 위    치 : 장성군      면      리      번지

❍ 면    적 :          ㎡ (지목 :      )

❍ 설 치 자

- 주   소 :

- 성   명 :

❍ 동의내용 : 상기 토지에 2020년 지속가능한과수육성사업으로

조수류 퇴치기(울림종형)를 설치함에 있어 민원제기 등

이의 없기에 아래와 같이 날인 동의합니다.

❍ 동의자 명단

연번	성명	주 소	서명/인	비고