공공하수처리시설 수질현황

2020. 11. 01. 13:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	PH	BOD	COD	SS	T-N	T-P
수질기준	5.8～8.6	10	40	10	20	0.5
장성하수	7.2	0.9	3.5	0.8	4.256	0.065
삼계하수	6.5	1.1	10.9	1.1	4.189	0.036