공공하수처리시설 수질현황

2024. 05. 20. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	pH	TOC	SS	T-N	T-P
수질기준	5.8～8.6	25	10	20	0.5
장성하수	6.4	3.4	0.8	3.335	0.053
삼계하수	6.8	3.1	1.4	7.321	0.132