공공하수처리시설 수질현황

2024. 06. 10. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	pH	TOC	SS	T-N	T-P
수질기준	5.8～8.6	25	10	20	0.5
장성하수	6.3	3.0	0.8	5.668	0.023
삼계하수	6.9	3.7	102	6.529	0.099