공공하수처리시설 수질현황

2024. 06. 17. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	pH	TOC	SS	T-N	T-P
수질기준	5.8～8.6	25	10	20	0.5
장성하수	6.5	2.9	0.8	4.328	0.033
삼계하수	7.0	3.2	1.1	8.072	0.081