공공하수처리시설 수질현황

2024. 08. 19. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	pH	TOC	SS	T-N	T-P
수질기준	5.8～8.6	25	10	20	0.5
장성하수	6.74	3.1	0.9	8.953	0.13
삼계하수	7.1	3.1	1.4	7.4	0.13