공공하수처리시설 수질현황

2024. 09. 02. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	pH	TOC	SS	T-N	T-P
수질기준	5.8～8.6	25	10	20	0.5
장성하수	6.5	3.0	1.0	9.056	0.103
삼계하수	6.9	4.4	1.2	6.52	0.124