공공하수처리시설 수질현황

2024. 09. 16. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	pH	TOC	SS	T-N	T-P
수질기준	5.8～8.6	25	10	20	0.5
장성하수	6.59	3.4	0.9	6.384	0.054
삼계하수	7.1	4.4	1.1	5.39	0.139