공공하수처리시설 수질현황

2024. 10. 14. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	pH	TOC	SS	T-N	T-P
수질기준	5.8～8.6	25	10	20	0.5
장성하수	6.51	2.8	1	9.242	0.13
삼계하수	7.3	3	1.12	5.165	0.145