공공하수처리시설 수질현황

2024. 10. 28. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	pH	TOC	SS	T-N	T-P
수질기준	5.8～8.6	25	10	20	0.5
장성하수	6.52	2.7	1	9.748	0.09
삼계하수	7.2	2.7	1	7.542	0.135