공공하수처리시설 수질현황

2024. 12. 02. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	pH	TOC	SS	T-N	T-P
수질기준	5.8～8.6	25	10	20	0.5
장성하수	6.63	2.9	1.1	11.053	0.06
삼계하수	7.2	4.6	1.1	6.332	0.098