공공하수처리시설 수질현황

2025. 1. 27. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	TOC	pH	SS	T-N	T-P
수질기준	25	5.8～8.6	10	20	0.5
장성하수	3.7	6.78	1.9	12.704	0.067
삼계하수	4.4	7.1	1.1	6.47	0.081