공공하수처리시설 수질현황

2025. 2. 3. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	TOC	pH	SS	T-N	T-P
수질기준	25	5.8～8.6	10	20	0.5
장성하수	2.7	6.67	2.2	7.911	0.046
삼계하수	5.2	7.1	1.2	7.164	0.142