공공하수처리시설 수질현황

2025. 2. 10. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	TOC	pH	SS	T-N	T-P
수질기준	25	5.8～8.6	10	20	0.5
장성하수	3.4	6.74	0.5	9.592	0.03
삼계하수	4.1	7.1	1.4	8.192	0.124