공공하수처리시설 수질현황

2025. 2. 24. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	TOC	pH	SS	T-N	T-P
수질기준	25	5.8～8.6	10	20	0.5
장성하수	4	6.83	0.8	10.133	0.039
삼계하수	4.1	6.5	1.7	9.114	0.195