공공하수처리시설 수질현황

2025. 3. 17. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	TOC	pH	SS	T-N	T-P
수질기준	25	5.8～8.6	10	20	0.5
장성하수	2.9	6.64	0.9	13.827	0.037
삼계하수	6.1	6.8	3.7	8.344	0.118