공공하수처리시설 수질현황

2025. 3. 24. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	TOC	pH	SS	T-N	T-P
수질기준	25	5.8～8.6	10	20	0.5
장성하수	3.3	6.62	0.9	13.059	0.025
삼계하수	5.2	6.9	3	7.96	0.118