공공하수처리시설 수질현황

2025. 4. 7. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	TOC	pH	SS	T-N	T-P
수질기준	25	5.8～8.6	10	20	0.5
장성하수	4.7	6.79	1.6	11.541	0.071
삼계하수	5.1	6.9	3.9	7.683	0.172