공공하수처리시설 수질현황

2025. 5. 12. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	TOC	pH	SS	T-N	T-P
수질기준	25	5.8～8.6	10	20	0.5
장성하수	3.9	6.75	0.5	8.679	0.029
삼계하수	5.1	6.5	1.9	6.344	0.2