공공하수처리시설 수질현황

2025. 5. 19. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	TOC	pH	SS	T-N	T-P
수질기준	25	5.8～8.6	10	20	0.5
장성하수	2.5	6.5	0.6	7.617	0.022
삼계하수	5.3	7	1.9	5.989	0.159