공공하수처리시설 수질현황

2026. 1. 5. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	TOC	pH	SS	T-N	T-P	비고
수질기준	25	5.8～8.6	10	20	0.5
장성하수	4.1	6.53	0.9	14.194	0.065
삼계하수	2.6	7	2	4.44	0.17