공공하수처리시설 수질현황

2026. 1. 12. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	TOC	pH	SS	T-N	T-P	비고
수질기준	25	5.8～8.6	10	20	0.5
장성하수	4.1	6.64	0.8	14.542	0.06
삼계하수	2.5	7	1.9	5.491	0.13