공공하수처리시설 수질현황

2026. 7. 6. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	TOC	pH	SS	T-N	T-P	비고
수질기준	25	5.8～8.6	10	20	0.5
장성하수	2.7	6.65	0.3	10.004	0.051
삼계하수	2.4	7	1.4	6.272	0.069