공공하수처리시설 수질현황

2026. 7. 27. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	TOC	pH	SS	T-N	T-P	비고
수질기준	25	5.8～8.6	10	20	0.5
장성하수	1.6	6.82	1.1	8.641	0.133
삼계하수	2.8	7.1	1.4	6.204	0.076