항목	질의내용	답변내용
공고문 (1.공법선정 개요)	○ “사. 공법제안 범위”에서 보행현수교(케이블, 강재거더 : 10,400백만원)“에서 케이블 및 강재거더 제작/설치만 제안금액에 포함되는지요? 상부공에 포함되는 데크, 스틸그레이팅, 난간(지주포함) 등은 제외하여 제안금액을 제출하는지요?	○ 상부공에 포함되는 데크, 스틸그레이팅, 난간(지주포함) 등 일체를 포함한 금액입니다.
	○ 토공, 기초공(말뚝), 하부공, 앵커리지공, 주탑공 관련 공사비는 제외하여 제안금액을 제출하는지요?	○ 토공, 기초공(말뚝), 하부공, 앵커리지공, 주탑공은 공사비 제외입니다. [작성안내서 Ⅱ 공법 제안 범위 및 내용 2. 공사비 산출기준 가. 재안 일반조건 (3), (4), (5), (11)항 참조]
공고문 (4.공법제안서 제출 및 공법선정 위원회 개최안내)	○“나. 제출서류_15)공법제안서 10부 제출시 설계도면, 구조계산서를 증빙자료로 첨부하도록 되어 있는데, 구조계산서에 하부계산서도 제출하는지요?	○ 구조계산서에 하부계산을 포함합니다.

항목	질의내용	답변내용
작성안내서 (1.사업개요)	○“4. 사업내용 중 라.평면도 및 종단면도” CAD 파일로 제공을 요청합니다.	○ 장성군 공고 제2024-910호 정정공고를 통하여 CAD파일 제공하였습니다.
	○ 작성안내서의 도면 관련하여 장성호의 H.W.L을 요청합니다.	○ H.W.L은 90.00입니다.
	○ 장성호의 H.W.L기준으로 상부구조물의 형하공간 제약 높이를 요청합니다.	○ 형하공간 제약 관련은 관련 법규 및 장성호 내 조정경기 운영 등을 고려하여 제안하시면 됩니다.
	○ 시·종점부 교대간의 길이를 400m를 초과하여 계획을 수립해도 되는지요? (400m로 고정할 경우에는 교대 높이가 높아져 미관과 제안범위 외 공사비가 증가됨)	○ 공법제안 규모가 L=400m 이므로 현황과 지형을 분석하여 최적연장으로 계획하여 제안하시기 바랍니다.
작성안내서 (2.공법 제안 범위 및 내용)	○ “공사비 산출기준 중 (4)”에서 본 공사에서 설치하는 가시설은 무엇인지요? (가도, 가교 등)	○ 제안공법 설치를 위해 가설계획에 필요한 가시설을 의미합니다.

항목	질의내용	답변내용
작성안내서 (3.신기술·특허공법 제안 및 작성)	○ “2. 제안서 제출 및 유의사항_나.유의사항_(5) ”에서 하도급 조건으로 직접시공 참여시 예정가격(순공사비+제경비+부가가치세)에 원도급공사의 낙찰률과 적정하도급율을 곱한 금액으로 함. 이라고 명시되어 있는데, 향우 계약진행시 사급 하도급계약으로 진행하는지? 아니면 관급자재로 발주처와 계약을 진행하는지요?	○ 제안공법의 특허 및 신기술에 대해서는 원칙척으로 조달청 관급자재(물품・제작・설치)로 계약이 진행될것으로 예상됩니다.
	○ “2. 제안서 제출 및 유의사항_나.유의사항_(17) ”의 지반조사보고서를 요청합니다.	○ 지반조사는 업체선정 후 실시예정이므로 지반조건은 제안자가 현황을 판단하고 가정하여 제시하시기 바랍니다.
	○ “2. 제안서 제출 및 유의사항_나.유의사항_(18) ”에서 특정 공법 공사비는 제경비와 부가세를 포함(제경비율 50%)한 총공사비이어야함. 이라고 명시되어 있는데, 제경비는 직접공사비의 50%로 일괄 적용하는지? 아니면, 2024년 제경비율 규정에 따라 적용하는지요?	○ 공사비 평가를 위해 제경비는 직접공사비의 50%를 일괄 적용합니다.
	○ 2. 제안서 제출 및 유의사항_나.유의사항_(18) ”에서 특정 공법 공사비는 제경비와 부가세를 포함(제경비율 50%)한 총공사비이어야함. 이라고 명시되어 있는데, 제안공사비 평가는 직접공사비 + 제경비(직공비의 일괄 50%) + VAT((직공비+제경비)의 10%)로 하는 것인지요?	○ 제잡비율 50%는 부가세 포함된 금액이며, 총공사비로 산출하시길 바랍니다.